电子商城竞价项目采购需求确认书

一、资质要求：

1、参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照，

2、资质范围需包含消防设施工程专业承包叁级及以上资质，供应商的授权代理人（提供法人授权书）及项目负责人员须为本单位正式员工（提供劳动合同）。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）

5、因本项目情况复杂，参与竞价前必须持法人委托书、营业执照（原件复印件加公章）到我单位联系人处签到后、并对该项目进行现场勘查，否则报价无效，报价明显低于成本的投标商视为恶性竞争，采购人有权废标并重新发标，同时上报并追究相关责任。

6、此次招标不接受联合体投标,不允许转包和分包；

二、商务要求：

1、本项目为交钥匙工程，施工工期10天，合同签订后需指派经验丰富项目经理组织实施。具体施工方案以实际勘察结果为准，以能够交付医院投入使用消防验收合格为准，并且预留与消防控制室主机联网控制接口，保证以后远程控制对接成功。

2、付款条件、时间及比例：合同签订进场施工付合同总价款的30%；安装改造完成消防验收合格后，30个工作日内付据实结算总价款的40%，一年后付据实结算总价的20%，余10%款项质保期满后支付。

3、质保期限：3年

请将上述要求资质+勘察回执单发送至采购办邮箱：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价，本项目需要现场勘察，请自行前往医院联系项目负责人，不勘察仅参与竞价的视为无效竞价。工程量清单如下：

|  |
| --- |
| **工 程 量 清 单** |
| 工程名称:驻马店市中医院地下消防水池设备控制柜改造项目程 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
|
| 1 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 喷淋柜 JWK-2XY-55YJ | 面 | 1 |  |
| 2 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 消火栓柜 JWK-2XY-75YJ | 面 | 1 |  |
| 3 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 双电源柜 JWK-XFATS-400A | 面 | 1 |  |
| 4 | 高压成套配电柜安装 单母线柜 巡检柜 TH-X-XFXJ-D | 面 | 1 |  |
| 5 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 YJV3×50+1×35 | m | 315 |  |
| 6 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 YJV4×150+1×35 实际芯数(芯):5 | m | 20 |  |
| 7 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 YJV3×10+1\*6 | m | 80 |  |
| 8 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 YJV4×70+1×35 实际芯数(芯):5 | m | 40 |  |
| 9 | 穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2 ZN-BV6㎡ | m | 80 |  |
| 10 | 穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2 ZN-BV4㎡ | m | 80 |  |
| 11 | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm 200×200 | m | 40 |  |
| 12 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 排污泵控制箱 | 台 | 1 |  |
| 13 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 照明控制箱 | 台 | 1 |  |
| 14 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm 防潮灯 | 套 | 9 |  |
| 15 | 电机烘烤 | 个 | 4 |  |
| 16 | 排污泵 | 台 | 2 |  |