汝河云梦湖闸坝液压启闭系统及配套

维修服务采购需求

**一、资格要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；投标人必须具有独立法人资格，并具备年检合格有效并加载统一社会信用代码的营业执照。

2.中标供应商需保证施工质量，保证所有产品及安装辅材均为原厂国标产品。所有设备质保两年，终身免费上门维修。质保期内如出现故障，中标供应商需2小时内到达现场检查维修，8小时内排除故障。

**二、信誉要求**：

投标企业被“信用中国”网站列为失信被执行人的、被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为名单的和被“水利建设市场监管平台”记录有不良行为信息的，拒绝其参与本项目竞价活动。

**三、工程位置：**

工程位于汝河驿城区诸市镇石庄村西。

**四、现场踏勘**

采购人不组织，由供货商自行踏勘。

**五、设备清单及辅材：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
|  | 启闭液压缸维修 | 台 | 1 |  |
|  | 解锁油缸维修 | 台 | 40 |  |
|  | 启闭高压软管更换 | 支 | 60 | 1.材质:丁晴胶加4层钢丝 2.规格:φ32mm |
|  | 解锁高压软管更换 | 支 | 80 | 1.材质:丁晴胶加2层钢丝 2.规格:φ25mm |
|  | 启闭管道转换变接头 | 个 | 60 | 1.材质:316不锈钢 2.规格:φ42\*2mm |
|  | 解锁管道转换变接头 | 个 | 60 | 1.材质:316不锈钢 2.规格:φ27\*2mm |
|  | 解锁电磁阀组及控制单元改造 | 套 | 1 |  |
|  | 启闭电磁阀组再找 | 套 | 1 |  |
|  | 46#抗磨耐压油 | 桶 | 1 |  |

**五、投资：**

工程投资21.30万元。

**六、价款支付：**

竞价中标价款包含但不限于货物运输、现场保护、设备调试等所需费用，经调试运行验收后，按实际完成结算金额办理价款支付手续。

**七、工期要求：**

合同签订后次日内施工单位进场开工，计划工期10日历天。

**在公告发布截止时间前进入商城的供应商方可进行报名。**