电子商城竞价项目采购需求确认书
项目参数总体要求： 本项目以实际勘察现场为准，项目包含：外科楼所有内网、外网信息点(线路全部拆除利旧重新铺设)、内网无线天线安装调试及馈线整理、信号质量检测、蓝牙信标拆除及安装、负一楼拆除旧机柜加装内网机柜、配套的配线架、网络模块、跳线各类网络耗材；康复院区四至六层内网无线天线迁移安装调试及馈线安装、信号质量检测。                                      
资质要求：
1、参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，要求网络施工经验丰富，具有独立法人资格，并持有网络相关有效的营业执照。
2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）
三、项目具体参数要求：

项目范围

	序号
	楼层
	工作项目（外科楼信息化弱电拆除安装项目）
	单位
	单层数量
	参数要求

	1
	负一层
	内/外网信息点(线路全部拆除利旧铺设，断网的重新铺设)
	条
	≥40
	国产知名品牌；

	2
	
	六类网络面板、 模块、底盒（部分利旧）
	套
	≥20
	国产知名品牌；

	3
	
	线路穿管、线槽、网络系统调试
	项
	1
	施工、调试

	4
	
	网络跳线
	根
	≥48
	国产知名品牌,到电脑终端为厂家原装机制线，包含线槽铺设

	5
	
	昂科天线安装调试及馈线整理、信号质量检测
	层
	按医院需求及实际情况调整
	施工、调试，内网无线要求原无线厂家调试

	6
	
	六楼至负一楼光纤熔纤
	芯
	≥12
	施工、调试

	7
	
	光纤跳线单模LC-LC 3m
	对
	≥2
	康普

	8
	
	拆除旧机柜利旧安装
	套
	≥1
	施工、调试

	9
	
	理线架
	套
	≥2
	国产知名品牌；

	10
	
	24位配线架（满配）
	套
	≥2
	国产知名品牌；

	11
	
	定制PDU
	套
	1
	国产知名品牌；

	12
	
	千兆光模块（华为）
	个
	≥2
	国产知名品牌；

	13
	
	蓝牙信标拆除及安装
	个
	≥2
	仅安装，调试由导航厂家调试

	14
	1层
	昂科天线安装调试及馈线整理、信号质量检测
	个
	≥26
	施工、调试，内网无线要求原无线厂家调试

	15
	
	内/外网信息点拆除及安装（部分材料利旧）
	条
	≥48
	国产知名品牌；

	16
	
	六类双口网络面板、 模块、 底盒
	套
	≥20
	国产知名品牌；

	17
	
	蓝牙信标拆除及安装
	个
	≥10
	仅安装，调试由导航厂家调试

	18
	
	六类网络跳线
	条
	≥20
	国产知名品牌，到电脑终端为厂家原装机制线，包含线槽铺设

	19
	
	线路穿管、线槽、网络系统调试
	项
	1
	施工、调试

	20
	2-9层
	昂科天线安装调试及馈线整理 信号质量检测
	个
	≥10
	施工、调试，内网无线要求原无线厂家调试

	21
	
	内/外网信息点线路拆除及安装（部分材料利旧）
	条
	每个病区≥18个：
医生站10
护士站4
交互大屏2
库房2
	国产知名品牌；

	22
	
	六类网络面板、 模块、 底盒
	套
	≥10
	国产知名品牌；

	23
	
	蓝牙信标拆除及安装
	个
	≥2
	仅安装，调试由导航厂家调试

	24
	
	网络跳线
	条
	≥18
	国产知名品牌；到电脑终端为厂家原装机制线，包含线槽铺设;

	25
	
	线路穿管、线槽、网络系统调试
	项
	1
	国产知名品牌；

	26
	
	8楼增加一个理线架
	个
	1
	国产知名品牌；

	27
	康复

院区
	4-6层增加、调试内网无线，安装调试及馈线安装、信号质量检测；康复大厅信号质量检测
	项
	1
	施工、调试，内网无线要求原无线厂家调试

	28
	10-12层
	内/外网信息点线路拆除及安装（部分材料利旧）
	项
	根据实际情况
	施工、调试

	29
	总体

要求
	按照行业要求线路穿管、线槽，符合医院改造相关要求，网络、设备安装后调试，确保院内医生、护士、药品仓库、器械仓库、总务仓库等网络通畅，确保外科楼信息化业务按时、正常运行。本项目为一篮子交钥匙工程，以实际为准，投标设计方负责整体项目一切物品，如有设计方案不全涉及追加物品由投标公司负责.



四、商务要求

项目方案及报价经现场勘查进行设计，包括安装施工、调试、耗材、人员培训、售后服务等所有费用。报名结束后按医院通知的时间进行现场勘察，具体勘察结果竞价时报名公司向招标办提交可行性方案。

提交的方案包含：按现场勘察结果提供报价清单、施工方案、工期、网络施工的公司资质、网络工程师人员资质，并提供3家三甲医院网络施工成功案例合同。

3、本项目施工免费维保3年，维保期从安装调试完毕验收合格完毕之日开始计算；

4、维保要求：有完善的售后服务体系，按要求进行产品的维保，提供7天*24小时不间断售后专业的服务。

5、交货地点：驻马店市中医院。

6、本项目为交钥匙工程，以能够交付医院投入使用为准。

7、付款条件、时间及比例：签订合同部署通过测试运行一个月，甲方向乙方支付合同款30%；所有系统正常运行并验收合格后，甲方向乙方支付合同款40%；半年后支付合同款的20%，一年后付10%。
该项目需要现场勘查，联系人：孙冬蕾：17603962099
请将附件内要求资质+方案+勘察回执单发送至采购部邮箱：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价。
