超短波治疗仪参数

1、频率范围:≥40.68 MHz

2、输出功率:100W-300W之间，可调节。

3、治疗时间:5-20分钟，可设置。

4、电极尺寸:提供多种尺寸，适应不同治疗部位。

5、工作模式:连续或脉冲模式。

6、温度控制:设备具备温度监控和调节功能。，

7、安全保护:具有过载保护、过热保护等。

8、显示屏:LED屏可以显示治疗参数和状态

9、电源要求:220V/50Hz交流电。

10、质保期3年.

微波治疗仪参数

1、频率范围:≥2.45GHz。

2、输出功率:0-50W可调。

3、治疗时间:1-30分钟可调。

4、温度控制:具有自动温控功能。

5、安全功能:具有过载、温控保护功能、自动关机，确保安全

6、开关控制:具有手动和脚踏两种控制模式

7、主机配置:立式双治疗头

8、电源要求:220V/50Hz

9、质保期3年.