电子商城竞价项目采购需求确认书

一、项目名称：驻马店市中医院电梯无线对讲采购项目

二、项目说明：为保障电梯使用安全，外科楼5台、儿科病房楼6台、老门诊楼2台、内科楼东西区4台、放射楼1台、急诊楼1台、制剂楼1台、南院区康复楼1台，全院共计21台直梯需要安装五方无线对讲，具体需要采购无线中控主机1台，主机UPS电源1台（含备用保险丝），主机专用天线1个，无线对讲分机13台，分机UPS电源13台（12V5AH），分机专用天线13个，以及所需的控制线和相关配件。

三、项目预算金额：29000元

四、拟挂网时间：1天

五、资质要求：

1、参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立承担民事责任能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，及开户许可证。

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）

5、本次项目不接受联合体论证/投标，不允许转包和分包

六、项目具体要求

（一）技术要求：

1、主机性能参数

（1）机身尺寸：287 x 205 x 81 mm，主机屏幕：4.3英寸 LED 彩屏，工作电压：12V DC，工作电流：休眠时100mA，工作时300mA，传输方式：无线（中国移动4G物联网信号）传输协议：SIP 网络技术，信号范围：全国（港澳台除外）对码方式：平台组网，网络类型：4G。

（2）当电梯困人时，被困乘客只需轻按呼叫键，求救信号立即发送给值班室对讲主机。

（3）主机发出铃声，同时显示屏上显示呼叫电梯的准确相关信息，值班人员只需提起手柄即可接听求救电话，简单易操作。

（4）主机可在平台上面自定义修改，楼号梯号，通话音质清晰，抗干扰性强，不受雷雨极端天气影响。

2、分机性能参数

尺寸：216 x 133x36 mm，工作电压：12VDC，电流：150mA，传输方式：无线（中国移动4G物联网信号），传输协议：SIP 网络技术，信号范围：全国（港澳台除外），对码方式：平台组网，网络类型：4G，配套呼叫按钮。

3、有投标意向的供应商需在竞价公告发出后进行现场沟通，了解项目详细服务需求，方可参与竞价，不具备资质、相关证明材料、无现场实地勘察参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶劣竞争，采购人有权废标并重新开展竞价活动，和上报政府采购监督部门追究相关责任予以处罚。

（二）商务要求：

1、服务期：3天（根据采购人需要进行调整）。

2、服务地点：驻马店市中医院。

3、联系人及电话：刘科长17603961977

4、付款条件、时间及比例：验收合格后30个工作日内付至合同总价的70%；合同总价的20%一年后付清；质保金10%，质保期届满后没有质量问题且无违约行为的30个工作日内，无息退还。

5、质量责任期与保修：质量责任期的具体期限：整机质保3年。承包人提供质量保证金的方式，质量保证金为合同总价的10%。质保期届满后无息退还。

本项目自行勘察，勘察联系竞价联系人即可，请将上述要求资质+勘察回执单在竞价结束前发送至采购办邮箱：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价。