[bookmark: _GoBack]驻马店市人民检察院人大代表
联络站和政协委员之家建设项目采购需求
一、采购清单
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	100寸电视
	1、屏幕尺寸：≥100英寸。
2、分辨率：≥3840*2160。
3、背光源：D-LED；刷新率：HSR 288Hz；响应时间：6ms；亮度：500nits；动态对比度：20000000:1；色域(BT.709)：130%。
4、CPU：四核；智能系统：Android10。
5、USB2.0*1，USB3.0*1，HDMI 2.0x2，HDMI 2.1x2，网口*1。
6、RF支持 ，S/PDIF支持，音视频输入接口支持。  
7、音频解码DTS+Dolby，音效处理Dolby ATMOS，音频解码DTS&Dolby，扬声器数量*5。
8、待机功率≤0.5W，能效等级一级。
9、有/无线连接支持，网络通道 2.4G/5GHz 。
10、精准投屏支持，远场语音支持，定时关机支持，护眼模式支持，应用商店支持，HDR10支持，MEMC支持，DTMB支持，DVB-C支持。 
11、认证支持：CCC，检测报告，节能证书，环保认证。
	1
	台
	

	2
	双臂伸缩支架
	
	1
	台
	

	3
	信息发布一体机
	1、控制中心即可监测到个终端播放的在线状态，还可查看异常记录。
2、支持轮播、插播计划，发送即时通知、定时开关播放、远程控制播放音量，可查看传输指令执行情况，可查看操作日志及节目(素材)播放在各终端的累计频次、时长等节目统计。
3、支持动态域名解析，可以不需固定IP（支持花生壳域名解析的方式能解决）。
4、可设多个管理员和操作账号，并赋予不同的权限；管理员内容审核，可记录不通过的原因。
5、支持有线、wifi、3G，网络断开自动按单机版播放。
	5
	台
	

	4
	伸缩支架
	
	5
	台
	

	5
	信息发布系统联网版
	支持电脑端，手机端及远程控制。
	1
	套
	

	6
	信息发布交换机
	1.符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准。
2.全线速的千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发。
3.24个10/100M/1000M自适应RJ45端口。
4.支持MDI/MDIX自适应功能。
5.采用存储转发的交换机制。
6.集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护。
	1
	台
	

	7
	信息发布AP
	
	1
	台
	

	8
	LED显示屏
	1.像素直径≤4.75mm，‌点中心距‌：≤4.8mm，‌像素密度‌：≤44321点/㎡。
2. ‌显示基色‌：单色。
3.‌亮度‌：200-1200cd/m²，‌可视角度‌：水平120°-140°，垂直60°-130°，‌可视距离‌：4-12m，或3-50m。
4. 工作电压‌：AC 220V±15%或220VAC±10%。
5. ‌‌‌工作环境‌：温度-10℃至50℃，湿度10%-90%RH；温度-40℃至85℃，湿度10%-80%RH。
6.具体尺寸现场核定。
	1
	项
	

	9
	网线
	
	120
	米
	

	10
	线管
	PVC-20
	100
	米
	

	11
	HDMI线材
	
	1
	项
	

	12
	书柜
	实木板
	12.2
	㎡
	

	13
	显示屏骨架
	方管40×60
	44
	㎡
	

	14
	隔断木板基层
	
	44
	㎡
	

	15
	窗台板【460宽】
	石英石
	5.6
	m
	

	16
	木饰面吸音板
	3×0.2×1.2
	44
	㎡
	

	17
	拆除踢脚线
	不锈钢
	23
	m
	

	18
	改电
	
	1
	项
	

	19
	不锈钢踢脚线
	不锈钢
	23
	m
	

	20
	成品保护
	
	1
	项
	

	21
	保洁
	
	1
	项
	



二、竞价要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2、供应商竞价前携带相关资格原件到我单位审核，领取现场勘查确认书并现场实地勘查，勘察时间：竞价发布有效报价时间内，勘察地点：驻马店市经济开发区金水路68号市检察院，联系电话0396-2870512。未到现场勘查详细了解施工现场实际情况的，报价无效。
3、竞价结束前投标人需提供打加盖供应商印章的报价清单及需求清单技术参数要求提供的资料，报价清单对照采购清单格式自拟，提供项目效果图。未提供报价清单及项目效果图的，报价无效。
4、不具备资质、未到现场勘查详细了解施工现场实际情况、未提供上述要求报价清单、项目效果图及相关材料参与竞价或报价明显低于成本的竞价，视为恶意竞价，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。（以上材料须经法定代表人确认属实并签字，须查验原件，留存盖章复印件一份）。
5、本项目限定工期七天。
