
采购消防火灾控制主机采购及电缆铺设项目竞价需求书
 
一、项目概述
（一）项目名称
  消防火灾控制主机采购及室外电缆铺设项目
 （二）项目背景
   为完善医院消防防控体系，提升火灾预警、联动控制及应急处置能力，消除消防设施安全隐患，保障人员及财产安全，现通过采购商城以公开竞价方式，采购符合国家标准的消防火灾控制主机设备，并完成配套电缆铺设、系统安装调试及验收交付工作，确保消防系统稳定运行、合规达标。
（三）项目范围
[bookmark: _GoBack]   本项目涵盖消防火灾控制主机（含配套组件）的供货、运输、装卸、安装，1、2、3号病房楼消防专用电缆的采购、铺设、接线、检测，以及整个系统的调试、试运行、验收、售后质保等全流程服务，不含采购人原有建筑预埋管线，但需配合原有管线对接调试。
（四）项目工期
   自合同签订生效且采购人下达进场通知之日起5日历天内，完成全部设备供货、电缆铺设、安装调试及竣工验收，交付正常使用。
  （五）项目预算
   本项目竞价最高限价为人民币161000元（含税、运输、安装、调试、质保等全部费用），供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。
二、供应商资格要求
   参与本项目竞价的供应商，需同时满足以下资格条件，采购方有权对资格文件进行核查，弄虚作假者取消竞价及中标资格：
1. 具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照，经营范围包含消防设备销售、消防工程施工或相关服务。
2. 具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，且持有有效的安全生产许可证。
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法违规经营记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 具备履行合同所必需的设备、专业技术团队和施工能力，拥有消防工程相关专业技术人员，且人员具备相应从业资格证书；
5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三个月依法缴纳税收和社保的证明材料齐全。
6. 本项目不接受联合体竞价，不允许分包、转包，中标供应商需自行完成全部项目内容。
7. 法律、行政法规规定的其他条件。
3、 采购内容及技术要求
（一）核心采购内容
   见附件一
 （二）整体技术标准
    1.所有设备、材料必须为全新原厂正品，无拆封、无返修，具备完整的产品合格证、3C认证、检测报告、说明书等资料。
2. 电缆铺设施工符合GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》，施工过程规范，无安全隐患。
3.系统调试完成后，各项功能指标达到国家标准，可顺利通过消防部门及采购人验收。
4.设备兼容原有消防系统，实现数据互通、联动正常，不影响原有消防设施运行。
四、要求
   （一）报价要求
   1. 供应商报价为固定总价报价，包含设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、税费、质保期服务费等项目实施全过程所有费用，采购人不再支付任何额外费用。
（二）施工要求
    1.供应商进场施工前，需提交详细施工方案、安全施工方案，经采购人审核通过后方可进场。
2. 施工人员需持证上岗，严格遵守安全生产规范及采购人现场管理规定，做好安全防护措施，施工期间发生任何安全事故、财产损失，由供应商承担全部责任。
3. 施工过程中做好成品保护，不得损坏采购人现有设施，完工后清理施工现场，做到工完场清。
4. 施工期间尽量减少对采购人正常办公的影响，文明施工。
（三）验收标准
1. 项目完工后，供应商提交验收申请及完整验收资料（设备资料、检测报告、调试报告、竣工图纸等）。
2. 采购人组织验收，对照采购需求、技术标准、国家规范进行现场核查，系统功能、施工质量全部达标视为验收合格。
3. 若验收不合格，供应商需在7日历天内完成整改，整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，并追究供应商违约责任。
（四）质保及售后服务
    1.质保期：自项目竣工验收合格之日起，整体项目质保1年，核心设备主机质保1年，国家或厂家质保期限高于本要求的，按高标准执行。
2.质保期内，供应商提供7×24小时免费售后服务，接到故障通知后，2小时内响应，4小时内到场维修，24小时内解决故障；无法当场修复的，需提供备用设备，确保系统正常运行。
3.质保期内免费更换非人为损坏的设备、零部件，质保期顺延。免费提供系统维护、技术咨询服务，每年至少1次免费巡检。
4. 质保期满后，供应商提供终身成本价维修服务，配件价格不得高于市场同期均价。
五、其他要求
 1. 供应商需自行对项目现场进行勘查，了解施工环境、原有消防系统情况，核算工程量，因未勘查导致的报价失误、施工问题，由供应商自行承担。

