附件
遂平县2026年重点工业产品质量
专项监督抽查计划表
	序号
	品类
	产品名称
	检测项目
	执行标准
	计划批次
	承检机构

	
	
	
	
	
	生产领域
	流通领域
	

	1
	家具及建筑
装饰装修材料
	瓷砖
	尺寸偏差、吸水率、破坏强度、断裂模数
	GB/T 4100-2015
《陶瓷砖》
	/
	3
	待定

	2
	
	乳胶漆
	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐碱性
	JG/T 157-2009
《建筑外墙用腻子》
	1
	/
	

	
	
	
	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性
	JG/T 298-2010
 《建筑室内用腻子》
	
	
	

	
	
	
	在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性
	GB/T 9755-2024
《合成树脂乳液墙面涂料》
	
	
	

	3
	
	管材(PE、PPR、PVC)
	外观、颜色、几何尺寸-平均外径、几何尺寸-壁厚、纵向回缩率、断裂伸长率
	GB/T 13663.2-2018
《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》
	/
	3
	

	
	
	
	外观、规格及尺寸-平均外径、规格及尺寸-壁厚、静液压强度（20℃，1h）、纵向回缩率、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量（以氧气计）
	GB/T 18742.2-2017
《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》
	
	
	

	
	
	
	规格尺寸（平均外径、壁厚）、密度、外观、纵向回缩率、拉伸屈服应力
	GB/T 5836.1-2018
《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》
	
	
	

	
	
	
	外观和颜色、规格尺寸-平均外径、规格尺寸-壁厚、断裂伸长率、纵向回缩率
	GB/T 15558.2-2023
《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》
	
	
	

	
	
	
	规格尺寸、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率
	GB/T 10002.1-2023
《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
	
	
	

	4
	
	板材
	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕
	GB/T 34722-2017
《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》注：适用于2025年12月1日前的产品
GB/T 34722-2025
《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》注：适用于2025年12月1日后的产品
	/
	5
	

	
	
	
	含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、胶合强度
	GB/T 5849-2016            
《细木工板》
	
	
	

	
	
	
	含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量
	GB/T 9846-2015         
《普通胶合板》
	
	
	

	5
	
	夹芯板
	尺寸偏差、彩色涂层钢板厚度、压型钢板厚度、聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）密度、聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）导热系数、粘结强度、剥离性能
	GB/T 23932-2009
《建筑用金属面绝热夹芯板》
	2
	5
	

	
	
	
	彩色涂层钢板-基板厚度、绝热芯材-密度、绝热芯材-导热系数、尺寸允许偏差（宽度、厚度）、剥离性能、粘结强度
	GB/T 23932-2025 
《建筑用金属面绝热夹芯板》
	
	
	

	6
	交通用具及相关产品
	电动自行车（外检）
	电动机编码、号牌安装位置、铭牌、反射器、照明和鸣号装置(安装)、尺寸限值(鞍座长度）、结构(防碰擦)、电气装置(短路保护)、标识与警示语
	GB 17761-2024              
《电动自行车安全技术规范》                   
GB 42295-2022             
《电动自行车电气安全要求》及第1号修改单
	/
	15
	待定

	7
	儿童用品
	学生文具
	芯尖受力、磨耗、滑芯、皮头拉力、笔杆涂层、笔杆结合牢度、杆内断芯、外观
	GB/T 26704-2022
《铅笔》
	/
	3
	待定

	
	
	
	初写性能、书写性能、渗透性、干燥性、复印性、间歇书写、出芯机构灵活性、外观
	GB/T 37853-2019
《中性墨水圆珠笔和笔芯》
	
	
	

	
	
	
	初写性能、书写性能、渗透性、干燥性、复印性、间歇书写、出芯机构灵活性、外观
	GB/T 26699-2022
《考试用圆珠笔》
	
	
	

	
	
	
	外观要求、迁移性、老化后硬度差、造型产品的安全要求、硬度、消字率
	QB/T 2309-2020
《橡皮擦》
	
	
	

	
	
	
	外观、缝合（热合）强度、耐摩擦色牢度、拉链耐用度
	QB/T 2772-2017
《笔袋》
	
	
	

	
	
	
	纸张定量、纸张破洞、脏迹、白页、两面对线偏差、断线、内芯尺寸极限偏差、施胶度、芯页颠倒
	QB/T 1438-2007
《簿册》
	
	
	

	
	
	
	封面、封底定量、内芯定量、内芯D65亮度、内芯施胶度、白页、破页张数、脏迹、断线、成品整体规格尺寸偏差
	QB/T 1437-2023 
《课业簿册》
	
	
	

	
	
	
	涂后的干燥速度、再次书写的可能性、覆盖能力、外观、涂膜强度、耐温性
	QB/T 2655-2020
《修正液》
	
	
	

	
	
	
	外观、涂布性、遮盖性、再书写性
	QB/T 4154-2010             
《修正带》
	
	
	

	8
	
	玩具
	可预见的合理滥用、材料、小零件、边缘、尖端、突出部件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、孔、间隙、机械装置的可触及性
	GB 6675.1-2014
《玩具安全 第1部分：基本规范》
GB 6675.2-2014
《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》
	/
	2
	

	
	
	
	燃烧性能、不可拆卸塑料小物件牢度和装配质量、缝纫拼缝及布绒牢度、缝纫质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物
	GB/T 9832-2007              
《毛绒、布制玩具》             
GB 6675.3-2014
《玩具安全 第3部分：易燃性能》
	
	
	

	
	
	
	输入功率、工作温度下的电气强度、室温下的电气强度、结构、软线和电线的保护、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离
	GB 19865-2005                  
《电玩具的安全》
	
	
	

	
	
	
	输入功率、电气强度、机械强度、结构（不测13.4、13.8）、软线和电线的保护、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离
	GB/T 19865-2024
《电玩具的安全》
	
	
	

	9
	食品相关产品
	食品相关产品
	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验
	GB 4806.7-2023
《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	15
	/
	待定

	
	
	
	外观、瓶口密封性能、跌落性能、感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）
	GB/T 41167-2021
《聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求》
GB 4806.7-2023
《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	异嗅、外观质量、厚度及偏差、提吊试验、跌落性能、漏水性、高锰酸钾消耗量、重金属
	BB/T 0039-2013                       
《商品零售包装袋》
GB 4806.7-2023
《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	外观质量、邵氏硬度、跌落性能、感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属
	QB/T 1870-2015
《塑料菜板》
GB 4806.7-2023
《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	异嗅、外观、结构、负重性能、跌落性能、耐温性能、漏水性
	GB/T 18006.1-2009
《塑料一次性餐饮具通用技术要求》
	
	
	

	
	
	
	外观、结构、容积偏差、负重性能、跌落性能、盖体对折性能、弯折性能、耐热性能、漏水性
	GB/T 18006.1-2025
《塑料一次性餐饮具通用技术要求》
	
	
	

	
	
	
	宽度偏差、厚度偏差、拉伸强度、断裂标称应变、高锰酸钾消耗量、重金属
	GB/T 4456-2008
《包装用聚乙烯吹塑薄膜》
GB 4806.7-2023
《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	厚度偏差、拉伸强度、拉伸标称应变、雾度、摩擦系数、感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）
	GB/T 20218-2021《双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜》
GB 4806.7-2023
《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、脱色试验、重金属
	GB 4806.13-2023
《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	膜及袋宽度偏差、膜及袋厚度偏差、拉断力、断裂伸长率、直角撕裂力、感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）
	QB/T 1871-1993
《双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋》
GB 4806.13-2023
《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》
GB 4806.7-2023
《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	拉断力、断裂标称应变、直角撕裂力、袋的跌落性能、感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）
	GB/T 10004-2008
《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》
GB 4806.13-2023
《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》
GB 4806.7-2023
《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	拉伸强度、热合强度、摩擦系数、袋的跌落性能、感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属
	GB/T 28118-2011
《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》
GB 4806.13-2023
《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌
	GB/T 19790.2-2005
《一次性筷子　第2部分：竹筷》
	
	
	

	
	
	
	感官要求、总迁移量、二氧化硫、大肠菌群、沙门氏菌
	GB 4806.12-2022
《食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	感官要求、铅、镉
	GB 4806.5-2016
《食品安全国家标准 玻璃制品》
	
	
	

	
	
	
	感官要求、砷（As）、镉（Cd）、铅（Pb）、锑（Sb）
	GB 4806.9-2023                 
《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	感官要求、荧光性物质、重金属、甲醛
	GB 4806.8-2022
《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	感官指标、容量偏差、渗漏性能、杯身挺度、重金属、荧光性物质、感官要求
	GB/T 27590-2022
《纸杯》
 GB 4806.8-2022
《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	外观、容量偏差、渗漏性能、感官要求、荧光性物质、重金属
	GB/T 27591-2011《纸碗》
（只适用于生产日期在2025年12月1日之前的产品）
GB 4806.8-2022
《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
	
	
	

	
	
	
	外观质量、容量偏差、漏水性、耐温性能、感官要求、荧光性物质、重金属
	GB/T 27591-2025
《纸餐具》
GB 4806.8-2022
《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
	
	
	

	10
	服装鞋帽及
家用纺织品
	服装鞋帽
	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度
	FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》
GB/T 22849-2024《针织T恤衫》
GB/T 22853-2019《针织运动服》
FZ/T 73029-2019《针织裤》
GB/T 2660-2017《衬衫》
GB/T 2666-2017《西裤》
GB/T 2664-2017《男西服、大衣》
GB/T 2665-2017《女西服、大衣》
FZ/T 81006-2017《 牛仔服装》
FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》
FZ/T 81007-2022《单、夹服装》
FZ/T 81008-2021《茄克衫》
FZ/T 81010-2018《风衣》
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》
GB/T 31900-2015《机织儿童服装》、
FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》
GB/T 39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》
GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
标准不同，检验项目不同
	/
	5
	待定

	
	
	
	帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度、游离或可部分水解的甲醛含量
	GB/T 15107-2013
《旅游鞋》
	
	
	

	
	
	
	成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫摩擦色牢度、帮底剥离强度、成型底鞋跟硬度、游离或可部分水解的甲醛含量
	QB/T 4329-2012             
《布鞋》
	
	
	

	
	
	
	剥离强度、耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2955-2017
《休闲鞋》
	
	
	

	
	
	
	耐折性能、外底耐磨性能、帮底剥离强度、帮带拉出强度、成型底鞋跟硬度、衬里和内垫耐摩擦色牢度
	GB/T 22756-2017        
《皮凉鞋》
	
	
	

	
	
	
	帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度、鞋帮拉出强度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度
	QB/T 1002-2015         
《皮鞋》
	
	
	

	
	
	
	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度、外底硬度、钉尖、可触及的锐利边缘和锐利尖端、鞋内断针检测、可拆卸的附件
	QB/T 4331-2021 
《儿童旅游鞋》
GB 30585-2014
《儿童鞋安全技术规范》
GB 30585-2024
《童鞋安全技术规范》
（标准不同，检验项目不同）
	
	
	

	
	
	
	耐折性能、耐磨性能、剥离强度、外底硬度、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2880-2024
《儿童皮鞋》
	
	
	

	
	
	
	钉尖、可触及的锐利边缘和锐利尖端、鞋内断针、可拆卸的附件、小附件抗拉强力、甲醛
	GB 30585-2014
《儿童鞋安全技术规范》
GB 30585-2024
《童鞋安全技术规范》
（标准不同，检验项目不同）
	
	
	

	
	
	
	耐折性能、耐磨性能、帮底剥离强度、外底硬度、帮带拉出强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度、钉尖、可触及的锐利边缘和锐利尖端
	QB/T 4546-2021
《儿童皮凉鞋》
GB 30585-2014
《儿童鞋安全技术规范》
GB 30585-2024
《童鞋安全技术规范》
（标准不同，检验项目不同）
	
	
	

	
	
	
	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度
	FZ/T 73002-2016
《针织帽》
GB 18401-2010
《国家纺织产品基本安全技术规范》
	
	
	

	
	
	
	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐干摩擦色牢度
	FZ/T 73050-2014         
《针织泳帽》
GB 18401-2010
《国家纺织产品基本安全技术规范》
	
	
	

	11
	
	家用纺织品
	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度
	GB/T 22796-2021
《床上用品》
GB 18401-2010
《国家纺织产品基本安全技术规范》
	/
	2
	

	12
	燃气和燃气器具及配件产品
	液化石油气
	蒸气压、组分、残留物、铜片腐蚀、总硫含量
	GB 11174-2011            
《液化石油气》
	/
	2
	待定

	13
	
	家用、商用燃气灶
	气密性、热负荷、火焰传递、离焰、熄火、回火、干烟气中CO浓度（室内型）、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、电点火装置、结构-结构的一般要求、结构-燃气导管、标志
	GB 16410-2020
《家用燃气灶具》
	/
	2
	

	
	
	
	外观、燃气系统密封性、点火性能、燃烧工况-火焰传递、燃烧工况-火焰状态、燃烧工况-主燃烧器火焰稳定性、电气性能-接地措施、电气性能-内部布线、电气性能-电源连接和外部软线
	GB 35848-2024
《商用燃气燃烧器具》
	
	
	

	14
	
	燃气用具连接用软管
	结构与尺寸、耐压性、气密性、耐燃烧性、耐热性
	GB 44023-2024              
《燃气用具连接内用橡胶复合软管》
	/
	1
	

	
	
	
	包覆管气密性、包覆管耐压性、包覆管柔软性、被覆层阻燃性、接头耐安装强度
	GB 44017-2024               
《燃气用具连接用金属包覆软管》
	
	
	

	
	
	
	波纹软管气密性、波纹软管耐压性、波纹软管柔软性、被覆层阻燃性、接头耐安装强度
	GB 41317-2024        
《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》
	
	
	

	
	
	
	软管耐冲击性、软管气密性、软管耐压性、软管阻燃性、管件气密性、管件耐压性
	GB/T 26002-2010
《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》
（适用于生产日期在2025年10月1日之前的）
	
	
	

	
	
	
	软管耐冲击性、软管气密性、软管耐压性、软管被覆层阻燃性、管件气密性、管件耐压性
	GB/T 26002-2025
《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》
（适用于生产日期在2025年10月1日之后的）
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	家用可燃气体探测器
	外观检查、报警动作值试验、方位试验、报警重复性试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验
	GB 15322.2-2019
《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》
	/
	1
	

	16
	
	燃气紧急切断阀
	结构、外观、承压件强度、外部气密性、内部气密性、紧急切断性能
	GB 44016-2024
《电磁式燃气紧急切断阀》
	/
	1
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	日用杂品
	箱包
	振荡冲击性能、包锁耐用性能、扣件耐用性能、拉链耐用度、缝合强度、摩擦色牢度
	QB/T 1333-2018
《背提包》
	2
	/
	待定

	
	
	
	行走性能、振荡冲击性能、跌落性能、硬箱箱体耐静压性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能、缝合强度、旅行包面料摩擦色牢度
	QB/T 2155-2018         
《旅行箱包》
	
	
	

	18
	
	纸箱
	边压强度、耐破强度、金属钉线、钉合、接合、粘合、箱面印刷图字、摇盖耐折、压痕线
	GB/T 6543-2008
《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》
GB/T 6544-2008
《瓦楞纸板》
（适用于生产日期在2025年12月1号之前的产品）
	3
	/
	

	
	
	
	外观、钉接、搭接舌宽度、摇盖耐折、边压强度、耐破强度、粘合强度
	GB/T 6543-2025
《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》
（适用于生产日期在2025年12月1号及之后的产品）
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	塑料购物袋
	环保要求、厚度及偏差、异嗅、外观、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度
	GB/T 21661-2020
《塑料购物袋》
	3
	/
	

	
	
	
	结构、厚度偏差、宽度偏差、长度偏差、异嗅、外观、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度
	GB/T 21661-2025
《塑料购物袋》
	
	
	

	20
	日用卫生用品
	卫生纸
	球形耐破度、掉粉率、定量、D65亮度、抗张指数、柔软度、洞眼、尘埃度、横向吸液高度、可迁移性荧光物质
	GB/T 20810-2018             
《卫生纸（含卫生纸原纸）》
	2
	/
	待定

	
	
	
	定量、亮度、荧光性物质、横向吸液高度、抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度、洞眼、尘埃度
	QB/T 4509-2013         
《本色生活用纸》          
（产品不同，检验项目不同）
	
	
	

	
	
	
	定量、D65亮度、洞眼、尘埃度、交货水分、灰分
	GB/T 24455-2022
《擦手纸》
	
	
	

	
	
	
	定量、D65亮度、横向吸液高度、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、柔软度、洞眼、尘埃度
	GB/T 20808-2022
《纸巾》
	
	
	

	21
	工业生产资料
	建筑防水卷材
	耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、渗油性、接缝剥离强度
	GB 18242-2008
《弹性体改性沥青防水卷材》
GB/T 18242-2025
《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》
	/
	2
	待定

	
	
	
	拉伸性能、耐热性、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、渗油性
	GB/T 35467-2017      
《湿铺防水卷材》
	
	
	

	
	
	
	拉伸性能、耐热性、低温弯折性、低温柔性、渗油性、不透水性
	GB/T 23457-2017
《预铺防水卷材》
GB/T 23457-2025
《预铺防水卷材》
	
	
	

	
	
	
	拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折
	GB/T 18173.1-2012
《高分子防水卷材料第1部分：片材》
	
	
	

	
	
	
	拉伸性能（拉力）、拉伸性能（最大拉力时延伸率）、拉伸性能（拉伸时现象）、耐热性、低温柔性、不透水性、渗油性
	GB 23441-2009        
《自粘聚合物改性沥青防水卷材》
	
	
	

	
	
	
	耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率
	GB 18243-2008               
《塑性体改性沥青防水卷材》
	
	
	

	
	
	
	最大拉力、拉伸强度、最大拉力时伸长率、断裂伸长率、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、直角撕裂强度
	GB 12952-2011           
《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》
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	铝材
	硅Si、铁Fe、铜Cu、锰Mn、镁Mg、铬Cr、钛Ti、锌Zn、尺寸偏差（壁厚）、膜厚、外观质量
	GB/T 5237.2-2017      
《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》
	/
	11
	

	
	
	
	硅Si、铁Fe、铜Cu、锰Mn、镁Mg、铬Cr、锌Zn、钛Ti、尺寸偏差（壁厚）、膜厚、外观质量
	GB/T 5237.3-2017       
《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》
	
	
	

	
	
	
	硅Si、铁Fe、铜Cu、锰Mn、镁Mg、铬Cr、锌Zn、钛Ti、尺寸偏差（壁厚）、膜厚、外观质量
	GB/T 5237.4-2017       
《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》
	
	
	

	23
	
	热轧、冷轧带肋钢筋
	内径偏差、实际重量与理论重量的偏差、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、表面质量
	GB 1499.2-2024
《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》
	/
	6
	

	
	
	
	表面质量、重量偏差、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲试验
	GB 13788-2024                
《冷轧带肋钢筋》
	
	
	

	24
	
	钢管
	直径和壁厚、不圆度、弯曲试验、表面质量、镀锌层重量、镀锌层表面质量
	GB/T 3091-2015
《低压流体输送用焊接钢管》
	/
	5
	

	
	
	
	外径、壁厚及允许偏差、不圆度、表面质量、镀锌层重量、弯曲试验
	GB/T 3091-2025
《低压流体输送用焊接钢管》
	
	
	

	
	
	
	尺寸偏差、弯曲度、表面质量
	GB/T 3094-2012        
《冷拔异型钢管》
	
	
	

	
	
	
	外径和壁厚、不圆度、压扁试验、表面质量、镀锌层重量
	GB/T 13793-2016               
《直缝电焊钢管》
（需提供牌号）
	
	
	

	25
	
	烧结砖
	尺寸偏差、强度等级、5h沸煮吸水率、饱和系数、石灰爆裂、放射性核素限量
	GB/T 5101-2017
《烧结普通砖》
GB 6566-2010
《建筑材料放射性核素限量》
	2
	/
	

	
	
	
	尺寸偏差、5h沸煮吸水率、密度等级、强度等级、石灰爆裂、饱和系数
	GB/T 13544-2011
《烧结多孔砖和多孔砌块》
	
	
	

	
	
	
	尺寸偏差、5h沸煮吸水率、强度等级、密度等级、石灰爆裂、饱和系数
	GB/T 13545-2014
《烧结空心砖和空心砌块》
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	消防产品
	充装误差、20℃时喷射性能-有效喷射时间、20℃时喷射性能-喷射滞后时间、20℃时喷射性能-喷射剩余率、瓶体水压试验、瓶体爆破性能、灭火剂（磷酸二氢铵）
	GB 4351-2023
《手提式灭火器》
GB 4066-2017
《干粉灭火剂》
	/
	5
	

	
	
	
	外观质量、内径、长度、单位长度质量、水压试验、爆破试验、附着强度、湿水带渗水量
	GB 6246-2011
《消防水带》
	
	
	

	
	
	
	密封件、表面质量、密封性能、耐水压强度、使用环境温度（耐高温试验）、使用环境温度（耐低温试验）
	GB 8181-2005
《消防水枪》
	
	
	

	
	
	
	密封件、表面质量、密封性能、耐水压性能、使用环境温度（耐高温试验）、使用环境温度（耐低温试验）
	GB 8181-2025
《消防水枪》
	
	
	

	
	
	
	接地、绝缘、电气强度性能、电压波动性能、转换电压性能、最小初装持续应急工作时间
	GB 17945-2024            
《消防应急照明和疏散指示系统》
	
	
	

	
	
	
	基本尺寸、外观质量、密封性能、水压性能、抗跌落性能
	GB 12514.1-2005
《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》
	
	
	

	
	
	
	结构、佩戴质量、金属材料表面质量、橡塑材料老化性能、材料阻燃性能
	GB 21976.7-2012
《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》
	
	
	

	
	
	
	一般要求、电池故障报警、声压、音响器件检查、重复性
	GB 20517-2006
《独立式感烟火灾探测报警器》
	
	
	

	
	
	
	外观要求、消音功能、自检功能、重复性、声压级
	GB 20517-2025
《独立式感烟火灾探测报警器》
	
	
	

	
	
	
	功能要求、25℃起始响应时间、动作温度、响应时间、声压
	GB 30122-2013
《独立式感温火灾探测报警器》
	
	
	

	
	
	
	外观与结构、尺寸、质量、材料性能（缝纫线的耐高温性能）、操作性能、柔软性能、绝缘性能
	XF 1205-2014  
《灭火毯》
	
	
	

	27
	
	电线电缆
	导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、绝缘最薄点厚度
	GB/T 5023系列
JB/T 8734系列           
（样品不同检测项目略有不同）
	/
	5
	

	
	
	
	导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套热延伸试验、绝缘最薄点厚度
	GB/T 5013系列
JB/T 8735系列      
（样品不同检测项目略有不同）
	
	
	

	
	
	
	导体电阻、绝缘平均厚度、老化前绝缘抗张强度、老化前绝缘断裂伸长率、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率、绝缘热延伸试验、绝缘最薄点厚度
	GB/T 12706系列      
GB/T 12527-2008       
GB/T 14049-2008         
（样品不同检测项目略有不同）
	
	
	

	28
	农业生产资料
	化肥
	总养分、总氮、有效磷、钾、氯离子、粒度、总铅、总镉、总铬
	GB/T 15063-2020          
《复合肥料》         
 GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质》
	8
	/
	待定

	
	
	
	总养分、总氮含量、有效磷含量、钾含量、粒度、氯离子、总铅、总镉、总铬
	GB/T 21633-2020      
《掺混肥料（BB肥）》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质》
	
	
	

	
	
	
	总养分含量、总氮含量、有效五氧化二磷含量含量、总钾含量、有机质含量、粒度、氯离子含量、总铅、总镉、总铬
	GB/T 18877-2020        
《有机无机复混肥料》（含第1号修改单）
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质》
	
	
	

	
	
	
	总养分的质量分数、总氮的质量分数、有效磷的质量分数、粒度、总铅、总镉、总铬
	GB/T 10205-2009        
《磷酸一铵、磷酸二铵》                        GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质》
	
	
	

	
	
	
	有效磷的质量分数、水溶性磷的质量分数、粒度的质量分数、总铅、总镉、总铬
	GB/T 20413-2017
《过磷酸钙》         
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质》
	
	
	

	
	
	
	有效五氧化二磷、水分、细度、粒度、总铅、总镉、总铬
	GB/T 20412-2021                
《钙镁磷肥》        
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质》
（产品类型不同，检验项目不同）
	
	
	

	
	
	
	水溶性氧化钾的质量分数、氯离子的质量分数、粒度、总铅、总镉、总铬
	GB/T 20406-2017
《农业用硫酸钾》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质》
	
	
	

	
	
	
	氧化钾的质量分数、水分的质量分数、粒度、总铅、总镉、总铬
	GB/T 37918-2019
《肥料级氯化钾》
GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质》
	
	
	

	
	
	
	总氮的质量分数、缩二脲的质量分数、粒度、总铅、总镉、总铬
	GB/T 2440-2017          
《尿素》             
 GB 38400-2019
《肥料中有毒有害物质》
	
	
	

	
	
	
	氮、硫、氯离子、铅、镉、铬
	GB/T 535-2020           
《肥料级硫酸铵》
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	有机肥
	有机质的质量分数、总养分的质量分数、总氮含量、总磷含量、总钾含量、总铅、总镉、总铬
	NY/T 525-2021       
《有机肥料》
	2
	/
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	农用地膜
	厚度和厚度偏差、宽度极限偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷
	GB 13735-2017
《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》
	/
	2
	

	
	
	
	厚度极限偏差、厚度平均偏差、拉伸强度、直角撕裂强度、透光率、雾度
	GB/T 4455-2019
《农业用聚乙烯吹塑棚膜》
	
	
	

	31
	家用电器及电器附件
	电加热器具、电风扇
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、机械强度（测21.1）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施
	GB 4706.1-2005              
《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.8-2008         
《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》
GB/T 4706.1-2024
《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB/T 4706.8-2024
《家用和类似用途电器的安全 第8部分：电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求》
	/
	2
	待定

	
	
	
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、机械强度（测21.1）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施
	GB 4706.1-2005  
《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》                       
GB 4706.99-2009 
《家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求》
GB/T 4706.1-2024
《 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB/T 4706.99-2024
《家用和类似用途电器的安全 第99部分：储热式电热暖手器的特殊要求》
	
	
	

	
	
	
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、机械强度（测21.1）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施
	GB 4706.1-2005 
《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》
GB 4706.23-2007 
《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求》
GB/T 4706.1-2024 
《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB/T 4706.23-2024
《家用和类似用途电器的安全 第23部分：室内加热器的特殊要求》
	
	
	

	
	
	
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、机械强度（测21.1）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施
	GB 4706.1-2005 
《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》
GB 4706.27-2008
《家用和类似用途电器的安全 第2部分：电风扇和调速器》
GB/T 4706.1-2024
《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB/T 4706.27-2024
《家用和类似用途电器的安全 第27部分：风扇的特殊要求》
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	电子及信息技术产品
	移动电源
	样品容量测试、标识和警示说明、电池重物冲击、安全防护（跌落试验）、绝缘材料和要求（抗电强度）、绝缘材料和要求（球压试验）
	GB 31241-2022 
《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》
GB 4943.1-2022
《音视频、信息技术和通信技术设备 第一部分：安全要求》
	/
	2
	待定

	
	
	
	接口、常温下的有效输出容量、转换效率、外观及标识、输出电压、短路保护
	GB/T 35590-2017 
《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》
	
	
	

	合计
	/
	/
	40
	90
	/

	总合计
	130
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