驻马店市第二人民医院
动态心电图记录仪购置参数需求
	序号
	参数名称
	参数

	1
	仪器名称
	动态心电图记录仪

	2
	功能
	用于动态心电的记录和分析

	3
	主要技术参数
	1、记录盒技术参数
1）导联数目：12导联（10电极）/3导联（5电极）双模式记录，无需通过记录盒设置，能自动识别导联线类型。；
▲2）记录时间：支持1-14天连续记录，记录天数可通过记录器参数设置。
▲3）采样率：32000点/秒，存储采样率250-1000点/秒可调；
▲ 4）A/D精度：24位A/D转换精度；
▲ 5）频率特性：0.05～240Hz；
共模抑制比：≥90dB；
动态输入范围：±20mV；
8）起搏检测：支持独立多通道起搏检测技术；
9）ECG显示：同屏显示三道心电波形,可设置心电图显示颜色；
10）存储介质：高速SD存储卡，存储容量8GB
11）蓝牙功能：标准蓝牙2.0通讯接口，方便数据无线传输和浏览；
▲ 12）防水保护：IPX6级防护功能；
▲ 13）体位功能：内置三维加速度传感器，连续记录体位和运动状态信息；
14）数据传输：支持蓝牙、USB数据线、读卡器三种通讯方式；
▲ 15）记录器支持蓝牙，能配合手机或平板电脑通过的移动平台应用软件APP实现无线远程传输功能；
16）数据保护：对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。
17）支持记录过程中更换电池，数据不丢失，能够持续记录。
18）电源：1节5号（AA）电池，；
19）体积重量：体积小巧，尺寸≤80mm×60mm×20mm，重量不超过65克。
▲20、记录盒记录数据可在医院现有分析系统上读取分析，实现实现无缝对接；
分析软件功能
1、分析软件支持三维心率变异性和三维散点图分析；
2、分析软件支持PR间期及趋势图分析；
3、分析软件支持P波瀑布图分析；
4、分析软件支持房颤AI智能分析功能；
5、分析软件支持心电散点图、P波瀑布图、叠加图与心电图联动分析；
6、分析软件支持网络功能，方便院内信息化及区域远程应用。
7、分析软件支持心率震荡（HRT）分析功能。
8、分析软件支持心向量和心室晚电位分析功能。
9、分析软件支持T波电交替分析功能。
10、分析软件支持睡眠呼吸暂停综合征分析功能。
11、分析软件支持心率减速力DC和DRs分析功能。
12、具有24小时时间散点图、任意时长时间散点图、单象限散点图、四象限散点图及差值散点图五大功能。散点图逆向编辑可以从模版或任意子模板进入，提供方框选取、鼠标任意圈选、各种类型快捷显示及组合显示等多种显示方式。
13、支持散点图和叠加图同步逆向分析，提供心率校准、批量添加心搏和房早未下传功能。
▲14、实时与心电图同步显示独立的体位通道、支持应能与心电图同步显示运动状态，静止，轻微运动，激烈运动信息。      
设备使用年限≥10年。
16、 设备提供原厂质保≥3年。
[bookmark: _GoBack]17、出厂日期不得早于中标日期半年内。
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	配置要求
	动态心电图记录仪	1台
心电导联线	1条
SD卡	1块
记录仪背包	1个


备注：标“▲”为核心参数
专家签名:
日期:
