
汝河右岸西李庄至夏湾村段河道堤防整修工程
项目采购需求

一、工程概况

1.资金来源：省级财政资金

2.建设地点：汝河右岸西李庄至夏湾村段河道堤防
3.工程名称：汝河右岸西李庄至夏湾村段河道堤防整修工程
4.工程建设内容及主要工程量

汝河右岸西李庄至夏湾村段河道堤防锥探灌浆处理堤防隐患3.86km;灌浆处理进尺20940m。

二、资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；投标人必须具有独立法人资格，并具备年检合格有效并加载统一社会信用代码的营业执照。 

2.供应商应具有水利水电施工总承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证（不接受供应商分公司竞价）。 

3.不具备资格参加竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动。同时将向政府采购主管部门上报问题并追究其扰乱市场责任。 

4.本项目的特定资格要求：

4.1拟派项目经理须具有应具备水利水电工程专业贰级建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

4.2技术负责人须具有相关专业中级或中级以上技术职称。

三、信誉要求
投标企业被“信用中国”网站列为失信被执行人的、被“中 国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为名单的和被“水 利建设市场监管平台”记录有不良行为信息的，拒绝其参与本 项目竞价活动。

四、质量要求

合格。

五、工期要求

计划工期30日历天。

六、技术要求

堤顶布孔沿坝堤纵轴线布孔两排，成孔孔径25mm，呈梅花形；孔距2米，行距2.0米；造孔、孔深要求大于堤基以下2米。灌浆成孔根据堤身填筑情况，成孔深度5～6米。

七、灌浆施工

工程施工严格按照《土坝灌浆技术规范》（SL564-2014）相关要求执行，浆液密度控制在1.3t/m3～1.5t/m3之间，灌浆孔口压力控制在0.05mpa以内，复灌间隔时间不少于3～5天。

八、工程投资

工程批复投资40.00万元。

九、价款支付：

竞价中标价款包含工程建设所需所有价款，工程全部完工经验收合格后，按照财政投资评审结算金额办理工程价款支付手续。

10、 质量保证金

合同价款3%，保证方式为保证金或保函。
十一、其他要求： 

1.参与竞价的供应商在竞价结束成交后三日内提供营业执照、资质证、安全生产许可证及项目经理、技术负责人、质检负责人、安全负责人、施工员等相关人员，向采购人提交上述加盖公章的复印件及电子文档（PDF格式）一套，并根据采购人提供的工程实施方案、图纸等提交用于工程质量监督注册所需工程开工报告，施工组织设计，人、材、机等工程资料。缺一项则取消资格。

2.应确保有一定资金周转能力，充分考虑工程款支付时限， 并书面承诺不得拖欠农民工工资；施工安全生产专项费用据实结算。 

3.承诺做到工程安全、工程质量并重，确保不得出现任何 事故。 

在公告发布截止时间前进入商城的供应商方可进行报名
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