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	1
	[bookmark: OLE_LINK2]城市集中式生活饮用水水源地监测
	西平县自来水厂周范地下水井群（11眼井）
	《 地 下 水 质 量 标 准 》（GB/T14848-2017）表 中 色度、溴和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度 溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、碘化物、铁、锰、铜、锌、铝、钠、镉、铅、汞、砷、硒、铬（六价）、 氰化物、挥发酚类、氨氮、耗氧量 、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性等39项1次；下半年。
总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计)、高锰酸盐指数(以O₂计)、氨（以N计）、总α放射性、总β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、硒、高氯酸盐、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、四氯化碳、氯乙烯、1,1二氯乙烯、1,2-二氯乙烯(总量)、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯(总量)、苯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯(总量)、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、乙草胺、五氯酚、2,4,6-三氯酚、苯并(a)芘、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、丙烯酰胺、环氧氯丙烷、微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)、钠、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异莰醇、土臭素等93项1次，上半年。
	1、样品的采集、保存、实验室分析方法及检出限必须满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）对地下水样品保存、质量检测指标推荐分析方法；2、满足省、市年度生态环境监测方案对饮用水源地水质考核监测及上报相关要求；3、前后两次采样至少间隔4个月，如遇异常情况，需加密监测。
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	3
	重点排污单位监督性监测（如有变动以市局文件为准）
	西平县第二污水处理有限公司
	流量、五日生化需氧量、汞、砷、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、烷基汞、粪大肠菌群、总铬、六价铬，每年1次（1天4次混合样）。
	1、水质粪大肠菌群样品的采集、保存和测定应按照《水质粪大肠菌群的测定多管发发酵法》HJ347.2-2018进行。
2、西平县城市生活垃圾无害化处理场、河南金凤牧业设备股份有限公司的监测工作，严格按照《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）和《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行》（总站土字［2024］73号）执行。

	

	
	
	河南省华中环保研究有限公司西平项目部
	
	
	

	
	
	西平县上实水务有限公司
	
	
	

	
	
	城发环保能源（西平）有限公司
	1、焚烧炉废气（2个）：废气流量、氮氧化物、锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物、一氧化碳、氨、镉，铊及其化合物(以Cd+TI计)、氯化氢、汞及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、二氧化硫、颗粒物、二噁英类。1个周期（3次/周期）
2、无组织废气：氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物。1天4次，小时值。
	
	

	
	
	河南金凤牧业设备股份有限公司
	按照《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要求的项目，并编制土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告。
每年1次
	
	

	
	
	西平县城市生活垃圾无害化处理场
	
	
	

	
	
	河南华兴纸业有限公司

	废水：流量、五日生化需氧量，每年1次，1天4次。
	
	

	
	
	
	1、有组织锅炉废气：废气流量、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。1个周期（3次/周期）
2、无组织废气：颗粒物、硫化物、氨、硫化氢，1天4次，小时值。
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	[bookmark: OLE_LINK9]农村万人千吨饮用水水源地水质
	张渡口水厂
	《地下水质量标准》中的93项检测指标和列入《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)但未列入《地下水质量标准》的15项指标：一 氯 二 溴 甲 烷 、 二 氯一 溴 甲 烷 、 三 卤 甲 烷 （三氯 甲 烷、 一 氯 二溴 甲 烷、 二 氯一溴 甲 烷、 三 溴 甲烷 的 总 和 ）、 二 氯 乙 酸 、 三氯乙酸、溴酸盐、 亚氯酸盐、 氯酸盐 、 高氯酸盐 、 六氯丁二烯 、 灭草松 、 溴氰菊酯 、乙草胺、丙烯酰胺、环氧氯丙烷。1年2次，上半年完成108项，下半年完成39项。
	1、样品的采集、保存、实验室分析方法及检出限必须满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）对地下水样品保存和质量检测指标推荐分析方法；2、满足省、市年度生态环境监测方案对饮用水源地水质考核监测的相关要求；
2、6月份完成《地下水质量标准》中的93项检测指标和列入《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)但未列入《地下水质量标准》的15项指标，严格按照《驻马店市生态环境局关于印发2026年驻马店市农村集中式饮用水源水质专项抽查调查工作方案的通知》和《全国集中式饮用水水源水质专项调查作业指导书（2024-2026）》进行。下半年至少间隔4个月完成《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1 一般化学指标、微生物指标等 39 项指标。，如遇异常情况，需加密监测。
	

	
	
	重渠水厂
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1 一般化学指标、微生物指标等 39 项指标，1年2次。
	
	

	
	
	二郎水厂
	
	
	

	
	
	专探水厂
	
	
	

	
	
	出山水厂
	
	
	

	
	
	权寨水厂
	
	
	

	
	
	焦庄水厂
	
	
	

	
	
	宋集水厂
	
	
	

	
	
	芦庙水厂
	
	
	

	
	
	王阁供水站
	
	
	

	
	
	人和供水站
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	[bookmark: OLE_LINK8]乡镇级农村饮用水水源地水质
	盆尧镇盆尧地下水型水源地
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1 一般化学指标、微生物指标等 39 项指标，1年2次。
	1、样品的采集、保存、实验室分析方法及检出限必须满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）对地下水样品保存和质量检测指标推荐分析方法2、满足省、市年度生态环境监测方案对饮用水源地水质考核监测的相关要求；3、前后两次采样至少间隔4个月，如遇异常情况，需加密监测。
	

	
	
	宋集乡宋集村地下水型水源地
	
	
	

	
	
	五沟营镇东街村地下水型水源地
	
	
	

	
	
	师灵镇师灵地下水型水源地
	
	
	

	
	
	老王坡管委会地下水型水源地
	
	
	

	
	
	吕店乡吕店地下水型水源地
	
	
	

	
	
	杨庄乡洪杨地下水型水源地
	
	
	

	
	
	蔡寨回族乡蔡寨地下水型水源地
	
	
	

	
	
	谭店乡谭店地下水型源地
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK6]6
	农村黑臭水体监测
	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK1]名单未定（暂按照4处监测）
	透明度、溶解氧、氨氮、水深，1年1次。
	第三季度监测 1 次，选择水体水量正常的时期采样,应避免雨季和汛期采样。
	

	7
	乡镇和农村生活污水处理设施出水水质
	蔡寨乡、出山镇、二郎镇、焦庄乡、老王坡、嫘祖镇、芦庙乡、盆尧镇、权寨镇、人和乡、师灵镇、宋集镇、谭店乡、五沟营镇、杨庄乡、重渠乡、专探乡污水处理站
	水温、pH、化学需氧量、氨氮、BOD5、总磷、悬浮物、总氮、粪大肠菌群，动植物油。
	1年2次
	

	8
	农村中小微水体水质
	名单未定名单未定（暂按照4处监测）
	总氮、总磷、氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数
	每半年监测1次，分别为5-6月和9-10月
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[bookmark: OLE_LINK10]注：投标单位须满足：1、投标单位具备独立承担民事责任能力，无重大违法经营记录，未被列入失信被执行人；3、竞价投标人为独立法人，持有有效期内省级及以上CMA检验检测资质证书，已完成生态环境主管部门监测机构备案；3、竞价投标人河南省企业事业单位及生态环境服务机构环境信用等级为良好及以上，近三年无行政处罚、无监测数据弄虚作假违法记录，需提供官方信用查询网址及完整截图，自愿签署监测数据真实性承诺书；4、投标单位项目实施期间，应满足我单位组织城市集中式生活饮用水水源地监测、乡镇级农村饮用水水源地水质、农村万人千吨饮用水水源地水质项目的盲样考核要求；5、投标单位需要勘察重点排污单位监测现场，并编制监测实施方案；6、本项目禁止整体转包、二次分包，仅二噁英、涕灭威等特殊因子可申请分包，分包前必须取得采购人同意；7、上述响应资料需要在项目开标前报项目单位审核，否则投标无效，报送邮箱：xpxly@12c.com；
