动力设备维保技术要求
(一)、维保服务清单
	服务内容
	设备名称
	设备数量
	服务期限

	北院区制氧机组等动力设备维修维保
	阿特拉斯GA45螺杆式空压机
	2台
	12个月

	
	冷干机及进口空气空滤装置
	12个
	

	
	进口AIRSEP30Nm³/h制氧机
	2台
	

	南院区制氧机组等动力维修维保
	阿特拉斯GA30螺杆式空压机
	2台
	

	
	冷干机及进口空气空滤装置
	12个
	

	
	进口AIRSEP20Nm³/h制氧机
	2台
	

	手术室压缩空气维修维保
	手术室专用空压机
	1台
	

	北院区负压站动力设备维修维保
	负压泵机组2套，其中旋片式2台，水环式真空泵2台及电磁阀、真空罐等附件
	4台
	

	南院区负压站动力设备维修维保
	负压泵机组2套，水环式真空泵4台及电磁阀、真空罐等附件
	4台
	

	妇幼院区维保
	负压泵2台、空压泵2台
	4台
	


（二）、维保设备服务范围
1、服务期限：1年。
2、要求维保单位专业技术人员每月、每季度在例行正常工作时间对院区制氧机组、手术室压缩空气机组进行定期检查、清洁、保养等工作，保证制氧设备稳定正常运行；
3、提供全天24小时紧急修理服务。当医院发现设备出现异常或故障时，在1天内赶到现场进行处理，以保证制氧设备的正常运行；
4、在合作期内，所有的易损易耗件及日常维修、维护均包括在报价内；
5、维修保养项目
	序号
	维修保养项目

	1
	主电源系统检查

	2
	制氧机控制系统检查

	3
	系统压力监测

	4
	空压机控制系统检查

	5
	制氧浓度监测

	6
	空压机油滤更换

	7
	空压机油分离器更换

	8
	空压机润滑油更换

	9
	制氧机四级过滤器更换

	10
	冷干机控制系统检查

	11
	压力传感器维护更换

	12
	设备清洁保养

	13
	制氧机油隔更换

	14
	制氧机尘隔更换


（三）技术服务要求
（1）、整体要求
对维保设备清单内所有设备提供维修、清洁、保养、巡检等服务，建立服务计划、实施和管理，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的服务。
（2）、服务内容要求：
1. 维护巡检管理。服务方需编制相关设备巡检计划，每月、每季度按计划在例行正常工作时间对设备进行检查、清洁、保养等巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案。
2. 定期保养：设备维护保养管理。服务方需安排专职人员对医院的相关医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，保养书面记录需由临床科室签字确认。
3. 医疗设备维修管理。当医院的设备出现故障时，服务方需按既定的服务模式、响应时间及时进行处理，确保设备的正常使用。每台次设备故障维修时，服务方需填写电子版或纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由采购方相关人员签字确认。
4. 设备档案管理。服务方需对医院相关设备建立维修档案，并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。服务方负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。
5. 设备标准操作、维护保养培训。服务方需定期对操作人员进行相关设备日常维护及操作培训。
6. 服务方应每月向医院提交项目运行情况分析报表。定期统计维修、维护、保养信息，并反馈给医院相关部门。
7. 对所有相关设备非耗材的易损件负责免费维修更换（耗材为设备正常使用过程中，按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料）。
（3）其他要求
1、每次现场作业必须保证两人以上专业技术服务人员到场作业，从而达到保质保量、安全的服务标准。
2、严格按照厂家技术标准和验收规范作业，制定维护保养及维修方案，及时排除故障隐患。
3、现场作业技术服务人员统一着工作装，穿工作鞋，配备对讲机。
4、供应商进场人员应遵守采购人的管理制度，在不违背国家现行消防技术规范的基础上，充分尊重采购人的意见，与采购人密切协调配合，确保维修保养质量和施工安全。
5、供应商在对隐蔽工程进行维修保养时，应尽量保护原设施，若不可避免要对原设施进行改动，由双方共同协商解决。
（四）安全保证
合同期内，成交供应商应保证所维护保养的设备设施安全运行。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。
（五）服务质量要求
符合现行国家及行业合格标准。
（6） 竞价要求
  发起竞价后1日内需进行现场勘察，勘察时携带营业执照，携带公司授权委托书及法定代表人，授权人身份证复印件。不提交授权委托书与未参加现场勘察竞价视为无效。
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