驻马店职业技术学院宿舍防火门要求
一、工程背景

学生宿舍楼原有防火门为木质结构，存在门框变形、门扇破损、闭门器失效、防火阻燃性能不达标等诸多问题。部分防火门无法正常闭合，不能有效阻隔火势蔓延和烟雾扩散，不符合《建筑设计防火规范》《校园消防安全管理规定》的标准要求，存在极大消防安全隐患。

二、工程基本信息

1.工程名称：驻马店职业技术学院宿舍防火门更换工程。

2.施工地点：驻马店职业技术学院南校区玉润楼、玉洁楼。
3.施工内容：老旧门窗拆除、基础清理、全新乙级防火门安装、五金配件（闭门器、门锁、密封条）调试、现场垃圾清运、场地复原。

4、施工范围：共计更换宿舍防火门24个，涵盖各楼层安全出口。

三、施工前准备

（一）现场勘察与方案制定

施工前，学校联合施工单对所有宿舍楼栋防火门逐一排查登记，精准统计老旧破损防火门数量、规格尺寸、安装位置，记录现场墙体、门洞结构情况。结合校园宿舍人员密集等情况制定假期施工、集中作业、保证质量、快速交工的专项施工方案，明确施工流程、技术标准、安全规范、工期节点及成品保护措施，确保施工不影响学生正常住宿与学习生活。

（二）材料采购与验收

本次工程所用防火门均为符合国家消防标准的正规产品，具备消防产品认证证书、检测报告。新材料为钢制防火门，双扇对开，专用防火把手及合页，门扇厚度50mm、门扇型材厚度0.8mm、框体型材厚度1.2mm。所有材料进场前，学校管理人员严格检验产品资质、规格、质量，对材料阻燃性能、结构稳定性进行检查，杜绝不合格产品进场，从源头保障工程质量。

四、主要施工流程

本次施工严格遵循消防工程施工规范，按照老旧防火门拆除、门洞基层清理修整、新防火门安装固定、五金配件安装调试、现场清理复原的具体流程开展作业。施工结束后，对施工现场进行安全排查，清理杂物，确保无安全遗留隐患。
