IP电话机参数

1、 屏幕：132x64  LCD显示屏（2.3寸）
2、 支持2个SIP账户；
3、 2个百兆网口；
4、 支持本地网络抓包，或将数据镜像发送到PC上；
5、 支持IP直拨；
6、 [bookmark: _GoBack]支持随机端口注册；
7、 支持LDAP电话薄、远程电话薄、本地电话薄,电话薄不小于1000条；
8、 耳机接口：RJ9接口，标准耳机线序
9、 支持POE供电；
10、 支持挂墙安装；
11、 支持标准SIP协议V1（RFC2543）；
12、 支持标准SIP协议V2（RFC3261）；
13、 支持SIP TLS，SRTP加密；
14、 支持HD 高清语音；
15、 支持宽带语音编码: G.722、OPUS、OPUS_WB、AMR、
16、 支持窄带语音编码: PCMA, PCMU, G.729, G.723_53, G.723_63, G.726_24、G.726_32、G.726_40、iLBC_13_3、iLBC_15_2
17、 支持openVPN
18、 支持短信息；
19、 支持SNMP管理；
20、 支持TR069管理
21、 支持远程访问安全控制；
22、 支持云管理系统（NMS），以及通过网管批量下发数据
23、 支持移动办公
24、 支持功能键、软按键 功能自定义；
25、 支持自定义铃声；
26、 支持ACD功能；
27、 支持屏幕截图
28、 支持AOC,可兼容对接Broadsoft
29、 支持pnp、provision自动下发
