


[bookmark: _GoBack]驻马店市生态环境局正阳分局采购污染源执法监测环保服务一览表（2026.07-2026.08）
	序号
	检测类别
	检测点位
	检测因子
	检测频次
	[bookmark: OLE_LINK1]技术标准、质控及其他要求

	2
	重点排污单位监督性监测
	正阳县污水处理厂
	水温、pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、六价铬、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、总铅、总砷、总铬、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群、烷基汞
	监测1次，1次./年
	1、水质粪大肠菌群样品的采集、保存和测定应按照《水质粪大肠菌群的测定多管发发酵法》HJ347.2-2018进行，并提供实承诺书。
2、编制监测方案及监测报告。


	
	
	正阳县第二污水处理厂
	
	
	

	
	
	正阳县人民医院
	水温、pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、化学需氧量、氨氮、石油类、动植物油、粪大肠菌群
	
	

	
	
	正阳牧原肉食品有限公司
	水温、色度、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油、总大肠菌群、磷酸盐
	
	

	
	
	国能正阳生物发电有限公司
	1.厂房排气筒1（DA001）：烟气流量及标干流量、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、含氧量、（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）排放浓度及排放速率、烟气黑度
2.厂房排气筒2（DA002）：烟气流量及标干流量、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、颗粒物排放浓度及排放速率
	
	

	
	
	正阳首创环保能源有限公司
	2号烟囱排放口（DA001）：烟气流量及标干流量、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、含氧量、（汞及其化合物、镉和铊及其化合物、颗粒物、氯化氢、氨、锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰和镍及其化合物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物）排放浓度及排放速率、臭气、二噁英

	
	

	
	
	
	1号烟囱排放口（DA002）：烟气流量及标干流量、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、含氧量、（汞及其化合物、镉和铊及其化合物、颗粒物、氯化氢、氨、锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰和镍及其化合物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物）排放浓度及排放速率、臭气、二噁英
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