[bookmark: _GoBack]民驻检心音响显示系统项目采购需求
一、采购清单
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	1显示屏
	1、尺寸≥100吋，全面屏 屏占比≥97%，分辨率3840*2160，亮度450nits，刷新频率120Hz，对比度5000:1，屏幕比例16:9，可视角度178°，响应时间≤6.5ms
2、安卓系统11，4核高配CPU，支持HDR 10，内存4GB DDR4，存储128GB
※3、具有2.4G、5G双频WIFI，具有蓝牙5.1，喇叭2*15W；支持语音遥控
4、接口：HDMI 2.0*2、HDMI 2.1*1、AV IN*1、同轴音频输出*1、支持模拟、数字RF接口、USB 2.0*2、RJ45*1
※5、为提升使用体验，开机不得有任何广告内容。
※6、无需配备任何外部设备，支持手机、PAD、电脑等无线投屏，且实现四屏同显；支持外接鼠标，通过对投屏内容的操作，反控投屏设备。
※7、支持手机、PAD等移动设备连接显示屏，实现熄屏听音功能
※8、支持安装第三方应用软件，并实现开机自启该软件
	1
	台
	

	2
	双臂伸缩支架
	
	1
	台
	

	3
	信息发布一体机
	1、可以设置定时开关机
2、是专业工业屏  可以7*24小时不间断播放
3、金属机壳，防静电
4、屏幕前年带一层钢化玻璃，具有防爆功能，轻微碰撞不会伤到液晶屏，也不伤人
5、可以分屏播放
6、设有旋转功能，横屏竖屏皆可使用
7、有记忆功能。非正常断电开机后，可继续播放断电那个片源
8、可以联网，实现多台机器统一管理控制
9、支持轮播、插播计划，发送即时通知。
	3
	台
	

	4
	信息发布一体机支架
	
	3
	套
	

	5
	信息发布系统联网版
	支持电脑端控制。
	1
	套
	

	6
	信息发布交换机
	1.符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准。
2.全线速的千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发。
3.24个10/100M/1000M自适应RJ45端口。
4.支持MDI/MDIX自适应功能。
5.采用存储转发的交换机制。
	1
	台
	

	7
	音响系统
	
	1
	项
	

	8
	LED显示屏
	1.像素直径≤4.75mm，‌点中心距‌：≤4.8mm，‌像素密度‌：≤44321点/㎡。
2. ‌显示基色‌：单色。
3.‌亮度‌：200-1200cd/m²，‌可视角度‌：水平120°-140°，垂直60°-130°，‌可视距离‌：4-12m，或3-50m。
4. 工作电压‌：AC 220V±15%或220VAC±10%。
5. ‌‌‌工作环境‌：温度-10℃至50℃，湿度10%-90%RH；温度-40℃至85℃，湿度10%-80%RH。
6.具体尺寸现场核定。
	1
	项
	

	9
	网线
	
	300
	米
	

	10
	HDMI线材
	
	1
	项
	

	11
	弱电设备供电线材
	
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



