
薄山水库2026年重点岁修工程项目（维修养护服务）竞价要求
一、项目概况
本次服务项目为针对大型水库输水洞部位的金属结构和机电设备维修养护，整编资料为2026年大坝监测资料，清理大坝上下游坡杂草灌木，具体工作内容如下：
（1）启闭机保养 ：对4台启闭机进行深度保养，包括清洁机身、润滑传动部件、调试控制系统、更换或添加机油、齿轮油等，确保其运行顺畅稳定。
（2）柴油发电机保养 ：对1台柴油发电机的油路系统、电路系统、冷却系统进行检查，更换或添加防冻液、更换空气滤清器、机油滤清器等易损件，测试发电性能，确保在应急情况下能够正常启动和运行。
（3）整编大坝监测资料：使用A4纸装订20本，要求裁切误差小于或等于1毫米，四角保持90度直角，胶装口不超过5毫米。
    （4）大坝上下游坡清理及维修：拔除刨挖坡面杂草、灌木并弃运，填筑加固松动块石、补充淘空垫层。
二、供应商资格条件
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、具有独立法人资格，具备有效的营业执照。
3、输水洞闸门、机电设备是确保水库工程安全运行的关键设施，启闭机、发电机的维修保养具较强的专业性，供应商应具备必需的施工设备和专业技术能力。鉴于上述原因，供应商须到现场采集金属结构、机电设备相关数据，编制科学合理的维修养护方案，加盖印章报采购人技术审查，通过后方可参与竞价，方案报送截止时间为2026年7月30日10:00时（过期不候）。施工技术方案经建设管理单位组织相关专家论证后，通知提交技术方案供应商进行电子商城竞价；施工方案论证不合理的，不得参于本项目的电子商城竞价。
[bookmark: _GoBack]4、承诺在批准开工后30个日历天内完成全部养护内容，如不能按期完成，逾期违约金按服务费总额的日万分之五计算。
5、应严格遵守驻马店市饮用水水源保护条例，承诺做到工程安全、工程质量与水源保护并重，确保不得出现任何事故。
6、如供应商不响应招标需求，参与电子商城竞价视为无效报价。采购方按有效竞价供应商选取最低价中标。
三、报价要求
报价应包含完成本项目所有维修养护工作的人工费、机械使用费、运输费、管理费、利润、税金、高空作业风险费用、安全防护措施费用以及各类风险和技术措施费等所有费用，采购方不再另行支付其他费用。供应商应根据项目现场实际情况、施工难度以及自身实力，合理确定各项费用并进行总价报价，报价货币为人民币。
四、服务项目清单
	序号
	服务项目名称
	单位
	数量

	1
	输水洞4*500KN闸门启闭机维修保养
	台
	4

	2
	输水洞120KW柴油发电机组维修保养
	台
	1

	3
	大坝上下游坝坡灌木杂草清理
	平方米
	10000

	4
	监测资料整编装订
	本
	20



