[bookmark: heading_0]平舆县人民检察院民驻检心子品牌建设竞价文件
[bookmark: heading_2]第一章 竞价公告
[bookmark: heading_3]一、项目概况
1.项目名称：平舆县人民检察院民驻检心子品牌建设
2.预算控制总价：所有供应商报价不得高于控制价，超出按无效响应处理
3.工期要求：合同签订后 10日历天内全部完工、调试完毕并通过竣工验收
4.承包方式：包工、包料、包旧物品拆除清运、包运输、包安装、包调试、包成品保护、包验收、包质保、包垃圾清运出场，所有费用综合包干
5.质量标准：全部分项工程达到国家现行规范合格标准，室内环保指标、防水、电气、装饰、多媒体设备均满足专项国标，一次性验收通过
[bookmark: heading_5]二、参与竞价供应商资格要求
[bookmark: heading_8]1、法人资格：投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照），且经营年限满6年及以上（以营业执照注册日期为准）。
2、 业绩要求：
近1年内（自招标公告发布之日起倒算），投标人需具有至少1个类似项目业绩（类似项目指：室内改造同类项目，单个项目合同金额不低于20万元），需提供每个业绩的完整证明材料（提供双方加盖公章采购合同原件）；
3、设备及资金要求：
投标人需具备充足的流动资金，用于项目前期设备采购、材料采购、人员薪酬等，需提供近6个月的银行流水（加盖银行公章），确保项目顺利推进，无资金链断裂风险；
4、信用要求：
（1）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，需提供招标公告发布之日起7日内的信用查询截图（加盖公章）；
（2）近3年内，投标人无偷税漏税、违法经营、合同违约等不良记录，无被行政主管部门处罚的记录，需提供书面承诺（加盖公章）；
（3）投标人及其法定代表人、项目负责人近3年内无行贿犯罪记录，需提供中国裁判文书网查询截图（加盖公章）。
（4）近3年内，投标人所承接的类似项目无重大质量事故、安全事故记录，需提供书面承诺（加盖公章），若经查实存在虚假承诺，取消投标资格，并列入甲方黑名单，终身不得参与甲方任何招标项目。
5、其他要求：
[bookmark: _GoBack]（1）本项目不接受联合体投标，不接受转包、违法分包，需提供书面承诺（加盖公章）；
（2）竞标人需提供完整的项目实施方案、质量保障方案、安全施工方案、售后服务方案，方案需具有可操作性，符合项目要求（加盖公章），勘察现场时提供；
（3）竞标人需承诺，所提供的所有投标材料真实、有效，若经查实存在虚假材料，取消投标资格（或中标资格），并承担由此给甲方造成的全部损失，同时列入行业黑名单（加盖公章）。
6、其他说明
（1）投标人需自行对项目现场进行踏勘，了解现场实际情况，拟派施工人员有专业经验，有投标意向的供应商须派专业技术人员于竞价期间与我单位联系，供应商需于竞价期间现场踏勘，并填写现场勘察确认表，报价结束前提供施工方案、报价清单，及上述所有资料，因现场现状复杂，未勘察现场的供应商，视为报价无效，现场勘察费用由投标人自行承担，招标人不提供任何现场踏勘补助；投标人因现场踏勘不充分导致的投标失误、施工困难等问题，由投标人自行承担全部责任。
（2）以上所有所需提供资料，竞价结束前未提供或提供不全视为无效报价。
（3）中标人需在中标确认后3日内与招标人签订施工合同，逾期未签订的，视为自动放弃中标资格，招标人有权重新招标。
（4）本项目质量要求达到相关施工质量验收规范合格标准，若验收不合格，乙方需在甲方规定的期限内整改，整改费用由乙方承担，若整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并承担由此给甲方造成的全部损失。
（5） 本招标公告未尽事宜，由招标人负责解释；若对招标公告有疑问，投标人可在获取招标文件期间向招标人提出，招标人将予以答复。
[bookmark: heading_15]第二章 项目技术标准与施工专业要求
[bookmark: heading_16]第一部分 通用强制执行国家标准（全部必须达标）
施工、材料、设备、环保、防水、电气、防火、验收统一执行现行国家强制规范，未达标一律返工：
1.《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
2.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020（室内甲醛、TVOC、苯等必须达标，完工提供空气检测报告）
3.《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017（所有板材阻燃等级达标）
4.《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013
5.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
6.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
7.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013
8.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014
[bookmark: heading_17]第二部分 各分项工程专业施工硬性要求
[bookmark: heading_18]一、拆除清运工程
1.拆除前对原有门窗、墙面、地面、管线做全覆盖成品保护，避免磕碰损坏原有建筑设施；
2.玻璃、瓷砖、墙体碎料全部袋装封闭，当日清运出场，院内无堆积建筑垃圾；
3.拆除作业采取防尘、降噪措施，办公时段低噪音施工；
4.拆除后基层清理干净，无浮渣、空鼓、松动墙体，方可进入下一道工序。
[bookmark: heading_19]二、吊顶 + 包水管
1.龙骨采用国标轻钢龙骨，主龙骨厚度≥0.8mm，副龙骨≥0.6mm，间距符合规范，吊杆间距≤900mm；
2.吊顶板材采用 9.5mm 耐火石膏板，防火等级 B1 级，接缝预留 5mm 伸缩缝，专用嵌缝石膏 + 网格布防开裂处理；
3.管道包裹采用隔音棉 + 石膏板双层封闭，无裸露管道，吊顶内强弱电管线分槽布设，固定牢固；
4.吊顶平整度误差≤2mm/2m，无波浪、开裂、下坠，边角顺直。
[bookmark: heading_20]三、墙面乳胶漆整体粉刷
1.基层处理：铲除原有起皮、空鼓墙面，涂刷墙固界面剂，全屋挂玻纤网格布防开裂；
2.腻子使用耐水型成品腻子，批刮 2 遍，精细打磨，墙面平整度误差≤1.5mm；
3.乳胶漆采用国内一线环保品牌，VOC 含量符合国标，底漆 1 遍 + 面漆 2 遍，无色差、流挂、漏刷；
4.阴阳角加装 PVC 护角条，垂直顺直。
[bookmark: heading_21]四、渗水墙面防水碳晶板全包
1.基层先做刚性防水找平，涂刷 2 遍聚合物水泥基防水涂料，闭水试验合格后方可装板；
2.碳晶板防水防潮，阻燃；板材拼接打中性耐候密封胶，无渗水缝隙；
3.墙面龙骨固定牢固，板面无翘曲、空鼓，阴阳角收口精细。
[bookmark: heading_22]五、卫生间改造
1.拆除：原有地砖、洁具、防水层全部铲除至原始水泥基面；
2.防水专业要求（核心强制项）
地面全区域涂刷防水涂料厚度≥1.5mm，淋浴区墙面防水高度 1.8m，其余墙面 30cm；
管口、阴阳角做圆弧附加层加强防水；完工后 48 小时闭水试验，楼下无渗漏为合格，留存影像记录；
3.地面铺贴防滑通体地砖，坡度合理不积水；墙砖铺贴平整，缝隙均匀美缝；
4.更换国标铜芯给排水管件，马桶、洗手池品牌洁具，密封无渗漏；排风扇预留专用排风管道，排风通畅无倒灌；
5.卫生间地面标高低于室内走廊 2cm，防止雨水倒灌。
[bookmark: heading_23]六、门窗工程
1.二楼断桥铝窗户（4.2㎡）：隔音隔热，五金为加厚不锈钢配件，密封胶耐候无开裂；
2.二楼入户套装门：实木复合门，E1 级环保板材，配套静音合页、缓冲门锁，门套与墙体缝隙密封处理；
3.所有门窗安装垂直水平，密封严实，无漏风、渗水。
[bookmark: heading_24]七、造型墙、定制展示柜
1.墙体基层采用多层实木板 / 欧松板打底，阻燃处理，龙骨加固，承重满足广告机、一体机悬挂要求；
2.展示柜板材 E0 级环保，柜体水平垂直误差≤2mm，铰链缓冲静音；
3.造型墙面无空鼓、变形，表面饰面平整，收口线条细腻，无毛刺、色差；
4.所有壁挂设备预埋承重加固木工板基层，杜绝后期脱落风险。
[bookmark: heading_25]八、强弱电全屋改造
1.全部电线为国标纯铜芯线，分色布线，强弱电分管分槽，间距≥30cm，交叉处做屏蔽处理；
2.插座回路带漏保，照明、动力、多媒体设备分路空开，配电箱标识清晰；
3.墙面暗盒水平统一高度，开关插座安装平整，接线牢固无松动；
4.所有线路穿阻燃 PVC 管，墙面地面无明线，完工做绝缘电阻测试，提供线路走向竣工图；
5.配套 LED 灯具显色指数 Ra≥80，3C 认证开关插座。
[bookmark: heading_26]九、亚克力公示广告牌
磁吸式透明高透亚克力板材≥5mm，金属防锈边框，壁挂加固底座，拆装方便，无毛刺尖角。
[bookmark: heading_27]第三部分 多媒体设备专业硬性参数
[bookmark: heading_28]1. 43 英寸竖屏触摸广告机
尺寸 43 寸竖屏，分辨率 1920*1080；电容多点触摸，无延迟；亮度≥350cd/㎡；配置：2G 运行内存 + 16G 存储，安卓 7.0 以上系统；自带 WiFi、网口、USB、HDMI，支持分屏定时播放；含壁挂支架、全套安装布线调试，整机质保 1 年。
[bookmark: heading_29]2. 86 英寸 4K 触摸一体机
86 寸 4K 超清屏幕，红外 20 点触摸；双系统：Windows i5 处理器 / 8G 内存 / 256G 固态 + 安卓；亮度≥350cd/㎡，内置音响，全接口覆盖；配套壁挂承重支架，整机质保 1 年，上门售后。
[bookmark: heading_30]3. LED 会标屏
室内 P4.75 单色红 LED 屏，异步控制系统，含电源、边框、数据线，手机/平板/电脑 / U 盘一键改字，亮度均匀无死灯，质保 1 年。
[bookmark: heading_31]第四部分 家具专业标准
1.4m×1.5m 会议桌：实木多层贴皮，桌面厚度≥50mm，环保 E1 级，内嵌多媒体线盒，稳固无晃动，防水耐刮耐磨；
2.会议椅 10 把：靠背透气网布配工学支撑背板，坐垫高密度定型海绵，固定式注塑扶手，加厚冷轧钢管弓形架静电喷塑防锈，底部防滑脚垫，结构稳固无晃动，承重≥150kg，环保耐磨不易塌陷；
3.休息区桌椅 1 套（1 桌 2 椅）：原木洽谈圆桌 + 软包休闲椅，板材环保无异味，结构稳固。
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