电子商城竞价项目采购需求确认书

一、资质要求：
1、具备建设行政主管部门颁发的工程设计资质，满足工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级资质；资质证书须在有效期内，且证书信息与营业执照信息一致，无涂改、伪造、失效等情况。拟派的项目负责人应具备国家一级注册建筑师资格，需是本单位正式职工，需提供劳动合同和2025年以来1年的社保证明。
2、工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”。
3、提供2024年经审计的财务报告（若2024年度财务报告未出，可提供2023年度）或者其基本开户银行出具的资信证明；提供2024年9月1日以来连续三个月依法缴纳税收的凭据和社会保障资金的凭据。
4、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，以及项目负责人到场的后期服务承诺。
5、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）
6、本次项目不接受联合体投标，不允许转包和分包
二、项目具体要求 
1、技术要求：
本次内容包括但不限于：
· 编制《驻马店市中医院生殖医学中心建设项目设计方案》
· 编制《驻马店市中医院生殖医学中心建设项目的效果图》
· 编制《驻马店市中医院生殖医学中心建设项目的初设和概算》
· 编制《驻马店市中医院生殖医学中心建设项目的施工图纸》
· 提供与项目相关的技术咨询及后续服务。
1.1 设计方案要求
设计方案应基于可行性研究的结论，进行深化设计，至少包括：
1.1.1设计总说明：设计理念、依据、原则及主要技术经济指标。
1.1.2总平面图设计与建筑设计方案：结合医院现有房屋现状，提出详细的建筑平面、立面、剖面设计，确保功能分区明确、流线合理，并提供完整的建成后的效果图。
1.1.3生殖医学中心专项设计：
（1）临床诊疗区：女科诊室及B超室3间、男科诊室1间、抽血治疗室1间、取精室2间（私密设置并邻近实验室）、男科及生殖化验室各1间、办公值班及宣教用房。
（2）生殖净化实验室：IVF区（取卵室、移植室、胚胎培养室（局部百级）、男科手术室、洗精室（≥10㎡）、冷冻及液氮储存室）、IUI区（IUI手术室及实验室（各≥20㎡）、取精室等），各核心手术室与培养室之间设置传递窗，取精室配备智能门禁及互锁传递系统，实现洁污分流、路径最短、安全高效的现代化辅助生殖医疗服务。
（3）最终根据采购人实际需要进行专项设计。
1.1.4建筑结构改造与机电设计：建筑、结构改造设计说明，暖通、空调、给排水、电气、消防等专业设计，确保净化区空气洁净度、温湿度控制符合生殖医学中心标准。
1.1.5主要设备及材料表：列出关键设备的技术参数和推荐档次。
1.1.6工程概算：编制符合深度的项目设计概算书。
1.2效果图设计要求
为直观展示项目建设效果，辅助设计方案论证与审批，供应商须在方案设计阶段提供符合以下要求的效果图：
1.2.1建筑楼层标识效果图  
突出生殖医学中心的楼层入口形象及与大楼整体的协调性，体现医疗建筑的专业性与现代感。
1.2.2整体布局鸟瞰效果图  
从俯视角度展现生殖医学中心整层的功能分区布局，清晰呈现临床诊疗区、生殖净化实验区、辅助配套区的空间关系、人流物流走向及核心功能房间分布。
1.2.3主要功能区室内效果图  
至少包括临床诊疗区（女科诊室、男科诊室、取精室走廊及等候区、抽血治疗室）、IVF胚胎培养室、取卵室、移植室、IUI手术室、IUI实验室、生殖医学中心电梯厅出入口、患者候诊区、宣教区、护士站、主要走廊及卫生间区域的室内三维效果图。
1.2.4效果图深度要求
真实反映生殖医学中心空间尺度、楼层高度、材质质感、色彩搭配、灯光设计及医疗设备布局；体现人性化设计理念，如私密性保护、患者流线引导、医护流线分离、洁污分流等；净化区效果图应体现洁净环境氛围，如气流组织、无菌操作台布局、墙面及地面材料、传递窗位置等；效果图应与生殖医学中心平面布局、工艺流程设计保持一致，具有可实施性；需考虑生殖医学中心与大楼垂直交通（电梯、楼梯）的衔接关系，体现患者、医护、洁物、污物流线的合理性。
1.2.5交付形式
提供高清彩色效果图电子版（分辨率不低于300dpi，格式为JPG或PNG）；可选提供三维漫游动画或VR全景展示（如有条件，可作为加分项），重点展示生殖医学中心整体流线及核心功能区。
1.2.6效果图用途
用于项目汇报、专家评审、院内公示及向上级主管部门报批；作为后续施工图设计、室内装修设计、净化工程实施的重要参考依据。
1.3初步设计和概算编制要求
初步设计以本项目深化设计方案为基础编制，成果需完整覆盖该项目可行性研究报告总投资2000万元的全部内容，具体包括设计总说明，符合生物安全（BSL）标准、各专业设计说明、设计图纸（总平面，建筑平面、立面、剖面，生殖医学中心建设项目专项设计等）、全部设备与材料表等；初设和概算必须能通过驻马店市发改委评审，并取得市发改委对该项目的初设和概算的批复。
初步设计需满足生殖医学中心洁净要求、生物安全合规性、节能、环保、安全等核心目标，深度达到国家《建筑工程设计文件编制深度规定》、《辅助生殖医学中心建设标准》，为概算编制及施工图设计提供坚实基础；
概算编制覆盖项目全周期费用，不重不漏，采用最新国家、行业、地方定额、取费标准及当地人工、材料、机械台班价格信息、设备市场价。提供完整的概算编制说明（明确编制依据、范围、方法、价格水平、特殊问题处理及与可研估算对比分析）、总概算表、综合概算表、单位工程概算表、设备及材料清单、价差计算表、其他费用计算表，签署齐全、加盖单位公章，确保数据准确、依据充分，可作为项目投资控制最高限额。
1.4施工图纸编制要求
严格遵循国家相关规范及生物安全（BSL）、消防安全、节能环保、安全生产、排污治理等各项要求，必须符合国家生殖医学中心建设的设计标准，无不合理性。深度满足施工、采购、预算编制、工程验收、资料归档全流程需求，图纸齐全、清晰、准确、统一、可实施，无错漏、无矛盾。
需提供全套施工图纸，并符合以下要求：
1.4.1尺寸精准：轴线、标高、定位、坡度、管径、线缆规格、设备基础尺寸等标注齐全、准确，无偏差。
1.4.2材料明确：明确各部位、各系统所用材料的材质、规格、型号、技术要求、施工做法及标准图号，契合生殖医学中心洁净、防腐蚀、消防等专项需求。
1.4.3系统完整：系统图、原理图、流程图清晰，明确各系统控制逻辑、连锁关系，满足施工及调试需求。
1.4.4节点详尽：提供完整的节点详图、大样图，明确预埋件、预留孔洞、封堵、密封、洁净区气密等关键节点的施工要求。
1.4.5标注规范：图例、符号、编号、说明统一，符合国家制图标准，同时明确洁净区压差、温湿度、换气次数等专项参数及生物安全（BSL）合规性标注。
1.5 提供施工期的后续服务（含图纸会审、设计修改、节点验收、现场对接、工艺指导、设计招标指导等各项设计服务工作）。
1.6 供应商具备丰富的医疗建筑，特别是生殖医学中心、胚胎实验室、无菌手术室设计经验。
1.7 业绩要求：近五年内，承担过至少2项类似规模的生殖医学中心、医疗机构生殖科或生物医药类实验室的可行性研究或设计项目。（需提供合同关键页复印件及用户证明）
1.8有投标意向的供应商需在竞价公告发出后进行现场沟通，了解项目详细服务需求，方可参与竞价，不具备资质、相关证明材料、无现场实地勘察参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶劣竞争，采购人有权废标并重新开展竞价活动，和上报政府采购监督部门追究相关责任予以处罚。
2、商务要求： 
2.1服务期：合同签订之日起15天内完成该项目所有设计服务，后续服务至项目竣工验收为止。
2.2服务地点：驻马店市中医院院内。
2.3所有设计内容需符合国家有关规范标准并通过相关审查部门审核。本项目中标人应按照采购人要求承担项目任务，所有费用已包含在本次投标报价中，采购人不再另支付其他任何费用，且中标人对所有成果负总责。
2.4联系人：贾先生17639653376
2.5付款条件、时间及比例：（1）中标人设计完成该项目的初设和概算经评审通过后，采购人向中标人支付合同总价的30%；（2）根据采购人需要，结合采购人实际情况完成该项目的整体图纸设计，采购人向中标人支付合同总价的40%；（3）进入施工招标阶段支付合同总价的20%；（4）该项目竣工验收合格后采购人向中标人支付合同总价的10%。
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