电子商城竞价项目采购需求确认书
一、资质要求：
1、参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并持有有效的营业执照。
2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）
4、本项目不接受联合体竞标。
二、项目具体要求
1、技术要求： 
（1）严格按照工程量的材料要求进行施工，提供使用材料的相关质量报告，要符合消防管理要求。
（2）有投标意向的供应商需在竞价公告发出后进行现场沟通，了解项目详细服务需求，方可参与竞价，不具备资质、相关证明材料、无现场实地勘察参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶劣竞争，采购人有权废标并重新开展竞价活动，和上报政府采购监督部门追究相关责任予以处罚。
2、商务要求： 
（1）服务期：15天。
（2）服务地点：驻马店市中医院。
（3）联系人：赵科长17603961969
（4）付款条件、时间及比例：竣工据实结算验收合格后30个工作日内付至据实结算总价的70%；据实结算总价的20%一年后付清；没有质量问题且无违约行为的3年后支付10%。
（5）质量责任期与保修：质量责任期的具体期限：叁年。承包人提供质量保证金的方式，质量保证金为10%的工程款。质保期届满后无息退还。
本项目需要现场勘查，请自行前往。请将附件内要求资质+勘察回执单发送至采购办邮箱：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价。
外科楼四楼南区针灸科空调末端维修
工程量清单

1、DN20镀锌管国标3.5mm，70m；
2、DN20铜球阀，28个；
3、DN20不锈钢软连接国标1.5mm，28个；
4、DN25PVC管，50m；
5、双面彩钢风道板36㎡；
6、5L风道专用胶，4桶；
7、帆布口160cm*100cm，14个；
8、DN100柄阀GB/T12238，6个；
9、保温棉B2级橡胶棉，1.8m✕20㎜，28根；
10、5L保温棉专用胶，1桶；
11、镀锌管附件和PVC附件，1批。
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