
新蔡一高
[bookmark: _GoBack]东校区教学楼屋面整修项目竞价公告
我校东校区教学楼屋面使用年限已久，出现漏雨，需要整修。经学校研究决定，现面向社会对东校区教学楼屋面整修进行网上竞价，具体要求如下：
1. 采购项目：东校区教学楼屋面整修
2. 改造要求：符合国家建筑要求标准，不破坏原建筑结构，确保原使用功能不变。
3. 工程量及预算价格：
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	工程费用汇总表

	工程名称：
	新蔡一高东校区教学楼屋面防水铺设项目
	第  1  页共  2  页

	序号
	费用名称
	计算公式
	费率
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]
	
	27610.02

	1.1
	其中：综合工日
	定额基价分析
	
	43.01

	1.2
	定额人工费
	定额基价分析
	
	4168.95

	1.3
	定额材料费
	定额基价分析
	
	19460

	1.4
	定额机械费
	定额基价分析
	
	1232.19

	1.5
	定额管理费
	定额基价分析
	
	898.21

	1.6
	定额利润
	定额基价分析
	
	618.1

	1.7
	调差：
	[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]
	
	1232.57

	1.7.1
	人工费差价
	
	
	91.37

	1.7.2
	材料费差价
	
	
	948.02

	1.7.3
	机械费差价
	
	
	119

	1.7.4
	管理费差价
	
	
	74.18

	2
	措施项目费
	[2.2] + [2.3] + [2.4]
	
	486.15

	2.1
	其中：综合工日
	定额基价分析
	
	

	2.2
	安全文明施工费
	定额基价分析
	
	486.15

	2.3
	单价类措施费
	[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3. 6]
	
	

	2.3.1
	定额人工费
	定额基价分析
	
	

	2.3.2
	定额材料费
	定额基价分析
	
	

	2.3.3
	定额机械费
	定额基价分析
	
	

	2.3.4
	定额管理费
	定额基价分析
	
	

	2.3.5
	定额利润
	定额基价分析
	
	

	2.3.6
	调差：
	[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]
	
	

	2.3.6.1
	人工费差价
	
	
	

	2.3.6.2
	材料费差价
	
	
	

	2.3.6.3
	机械费差价
	
	
	

	2.3.6.4
	管理费差价
	
	
	

	2.4
	其他措施费 (费率类)
	[2.4.1] + [2.4.2]
	
	

	2.4.1
	其他措施费 (费率类)
	定额基价分析
	
	





	工程费用汇总表

	工程名称：
	新蔡一高东校区教学楼屋面防水铺设项目
	第  2  页共  2  页

	序号
	费用名称
	计算公式
	费率
	金额（元）

	2.4.2
	其他 (费率类)
	
	
	

	3
	其他项目费
	[3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	
	

	3.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	计日工
	
	
	

	3.4
	总承包服务费
	业主分包专业工程造价×费率
	
	

	3.5
	其他
	
	
	

	4
	规费
	[4.1] + [4.2] + [4.3]
	
	602.72

	4.1
	定额规费
	定额基价分析
	
	602.72

	4.2
	工程排污费
	
	
	

	4.3
	其他
	
	
	

	5
	不含税工程造价
	[1] + [2] + [3] + [4]
	
	28698.89

	6
	增值税
	[5] × 1%
	1
	286.99

	7
	含税工程造价
	[5] + [6]
	
	28985.88

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	工 程 预 算 表

	工程名称:
	新蔡一高东校区教学楼屋面防水铺设项目
	第1页 总1页

	
序号
	
编号
	
名称
	
单位
	
工程量
	
单价
	
合价
	其中
	综合工日

	
	
	
	
	
	
	
	人工合价
	材料合价
	机械合价
	管理费合价
	利润合价
	安文费合价
	其他措施合价
	规费合价
	含量
	合计

	1
	16-66
	屋面拆除 卷材防水层
	10m2
	18.600
	94.11
	1750.45
	1133.67
	
	
	163.49
	101.37
	130.39
	59.89
	161.63
	0.62
	11.532

	2
	9-104
	刚性防水 制作安装屋面保温层透气管
	10个
	1.400
	451.53
	632.14
	239.65
	223.30
	47.73
	37.86
	27.22
	20.89
	9.6
	25.9
	1.32
	1.848

	3
	9-34
	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层平面
	100m2
	4.230
	4486.64
	18978.49
	1338.58
	16958.70
	
	212.35
	152.62
	117.13
	53.89
	145.22
	2.45
	10.3635

	4
	9-35
	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层立面
	100m2
	0.770
	4836.98
	3724.47
	422.82
	3087.05
	
	66.9
	48.08
	36.9
	16.98
	45.75
	4.24
	3.2648

	5
	17-133换
	进出场费 履带式 起重机 30t以内换为【轮胎式起重机提升质量20t】
	台次
	1.000
	3836.90
	3836.90
	1125.60
	138.97
	1303.46
	491.8
	288.81
	180.84
	83.2
	224.22
	16.00
	16

	
	
	合计
	
	
	
	28922.45
	4260.32
	20408.02
	1351.19
	972.4
	618.1
	486.15
	223.56
	602.72
	
	43.0083

	编制人：
	证号：
	编制日期：




	总价措施项目费

	工程名称：新蔡一高东校区教学楼屋面防水铺设项目
	第1页 共1页

	序号
	费用名称
	费率(%)
	金额

	1
	安全文明施工费
	
	486.15

	2
	其他措施费（费率类）
	
	

	2.1
	夜间施工增加费
	0
	

	2.2
	二次搬运费
	0
	

	2.3
	冬雨季施工增加费
	0
	

	2.4
	其他（费率类）
	
	

	总价措施项目费合计
	
	486.15




	单位工程人材机汇总表

	工程名称:新蔡一高东校区教学楼屋面防水铺设项目
	第1页 共2页

	序号
	名称及规格
	单位
	数 量
	预算价
	预算价合计
	市场价
	市场价合计
	价差
	价差合计

	一
	人工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	普工
	工日
	24.626
	87.10
	2144.9
	87.1
	2144.9
	
	

	2
	一般技工
	工日
	12.784
	134.00
	1713.03
	134
	1713.03
	
	

	3
	高级技工
	工日
	1.548
	201.00
	311.07
	201
	311.07
	
	

	
	小计
	
	
	
	4169
	
	4169
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	镀锌铁丝综合
	kg
	5.000
	6.56
	32.8
	6.1
	30.5
	-0.46
	-2.3

	2
	钢板综合
	kg
	3.360
	3.42
	11.49
	3.89
	13.07
	0.47
	1.58

	3
	草袋
	m2
	12.760
	1.93
	24.63
	1.93
	24.63
	
	

	4
	低合金钢焊条E43系列
	kg
	3.752
	14.20
	53.28
	14.2
	53.28
	
	

	5
	枕木
	m3
	0.080
	1048.00
	83.84
	1048
	83.84
	
	

	6
	防锈漆
	kg
	0.420
	16.30
	6.85
	16.3
	6.85
	
	

	7
	SBS改性沥青防水卷材
	m2
	578.175
	28.84
	16674.57
	30.7
	17749.97
	1.86
	1075.41

	8
	SBS弹性改性沥青防水胶
	kg
	144.600
	10.00
	1446
	9.29
	1343.33
	-0.71
	-102.67

	9
	改性沥青嵌缝油膏
	kg
	29.885
	12.00
	358.62
	12
	358.62
	
	

	10
	清油
	kg
	0.280
	19.20
	5.38
	14.41
	4.03
	-4.79
	-1.34

	11
	银粉
	kg
	0.070
	29.00
	2.03
	26.95
	1.89
	-2.05
	-0.14

	12
	液化石油气
	kg
	134.960
	4.40
	593.82
	4.4
	593.82
	
	

	13
	焊接钢管DN50
	kg
	13.020
	5.04
	65.62
	3.31
	43.1
	-1.73
	-22.52

	14
	压制弯头DN50
	个
	28.000
	3.61
	101.08
	3.61
	101.08
	
	

	
	小计
	
	
	
	19460.01
	
	20408.01
	
	948.02

	三
	配比材料
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	轮胎式起重机提升质量20t
	台班
	0.500
	984.93
	492.47
	1143.2
	571.6
	158.27
	




	单位工程人材机汇总表

	工程名称:新蔡一高东校区教学楼屋面防水铺设项目
	第2页 共2页

	序号
	名称及规格
	单位
	数 量
	预算价
	预算价合计
	市场价
	市场价合计
	价差
	价差合计

	2
	摇臂钻床钻孔直径50mm
	台班
	0.196
	20.80
	4.08
	23.35
	4.58
	2.55
	

	3
	交流弧焊机容量40kV · A
	台班
	0.392
	109.12
	42.78
	110.05
	43.14
	0.93
	

	
	小计
	
	
	
	539.32
	
	619.32
	
	

	四
	机械
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	机械人工
	工日
	1.000
	134.00
	134
	134
	134
	
	

	2
	柴油
	kg
	20.755
	6.94
	144.04
	8.85
	183.68
	1.91
	39.64

	3
	电
	kw · h
	53.769
	0.70
	37.64
	0.7
	37.64
	
	

	4
	折旧费
	元
	122.241
	0.85
	103.91
	1
	122.24
	0.15
	18.34

	5
	检修费
	元
	33.711
	0.85
	28.65
	1.05
	35.4
	0.2
	6.74

	6
	维护费
	元
	101.859
	0.85
	86.58
	1
	101.86
	0.15
	15.28

	7
	安拆费及场外运费
	元
	4.998
	0.90
	4.5
	0.9
	4.5
	
	

	8
	回程费 (占机械费)
	元
	692.863
	1.00
	692.86
	1
	692.86
	
	

	9
	轮胎式起重机提升质量20t
	台班
	0.500
	984.93
	492.47
	1143.2
	571.6
	158.27
	

	10
	摇臂钻床钻孔直径50mm
	台班
	0.196
	20.80
	4.08
	23.35
	4.58
	2.55
	

	11
	交流弧焊机容量40kV · A
	台班
	0.392
	109.12
	42.78
	110.05
	43.14
	0.93
	

	
	小计
	
	
	
	1771.51
	
	1931.5
	
	80

	
	合计
	
	
	
	25400.52
	
	26508.51
	
	1028.02




	人材机价差表

	工程名称：新蔡一高东校区教学楼屋面防水铺设项目
	
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料名
	单位
	材料量
	预算价
	市场价
	价差
	价差合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	人工价差合计
	

	1
	镀锌铁丝 综合
	kg
	5.000
	6.56
	6.1
	-0.46
	-2.3

	2
	钢板 综合
	kg
	3.360
	3.42
	3.89
	0.47
	1.58

	3
	SBS改性沥青防水卷材
	m2
	578.175
	28.84
	30.7
	1.86
	1075.41

	4
	SBS弹性改性沥青防水胶
	kg
	144.600
	10
	9.29
	-0.71
	-102.67

	5
	清油
	kg
	0.280
	19.2
	14.41
	-4.79
	-1.34

	6
	银粉
	kg
	0.070
	29
	26.95
	-2.05
	-0.14

	7
	焊接钢管 DN50
	kg
	13.020
	5.04
	3.31
	-1.73
	-22.52

	
	材料价差合计
	948.02

	1
	柴油
	kg
	20.755
	6.94
	8.85
	1.91
	39.64

	2
	折旧费
	元
	122.241
	0.85
	1
	0.15
	18.34

	3
	检修费
	元
	33.711
	0.85
	1.05
	0.2
	6.74

	4
	维护费
	元
	101.859
	0.85
	1
	0.15
	15.28

	
	机械价差合计
	80

	价差合计： 1028.02




	材料价差表
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	序号
	材料名
	单位
	材料量
	预算价
	市场价
	价差
	价差合计

	1
	镀锌铁丝 综合
	kg
	5.000
	6.56
	6.1
	-0.46
	-2.3

	2
	钢板 综合
	kg
	3.360
	3.42
	3.89
	0.47
	1.58

	3
	SBS改性沥青防水卷材
	m2
	578.175
	28.84
	30.7
	1.86
	1075.41

	4
	SBS弹性改性沥青防水胶
	kg
	144.600
	10
	9.29
	-0.71
	-102.67

	5
	清油
	kg
	0.280
	19.2
	14.41
	-4.79
	-1.34

	6
	银粉
	kg
	0.070
	29
	26.95
	-2.05
	-0.14

	7
	焊接钢管 DN50
	kg
	13.020
	5.04
	3.31
	-1.73
	-22.52

	
	价差合计： 948.02




	机械价差表

	工程名称：新蔡一高东校区教学楼屋面防水铺设项目
	
	第 1 页  共 1 页

	顺序号
	材料名
	单位
	材料量
	预算价
	市场价
	价差
	价差合计

	1
	柴油
	kg
	20.755
	6.94
	8.85
	1.91
	39.64

	2
	折旧费
	元
	122.241
	0.85
	1
	0.15
	18.34

	3
	检修费
	元
	33.711
	0.85
	1.05
	0.2
	6.74

	4
	维护费
	元
	101.859
	0.85
	1
	0.15
	15.28

	
	价差合计： 80




	
	主要材料价格表
	

	工程名称：新蔡一高东校区教学楼屋面防水铺设项目
	第 1 页   共 1 页

	序号
	编码
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	01030701
	镀锌铁丝
	综合
	kg
	5
	6.56
	32.8

	2
	01290403
	钢板
	综合
	kg
	3.36
	3.42
	11.49

	3
	02330105
	草袋
	
	m2
	12.76
	1.93
	24.63

	4
	03130921
	低合金钢焊条
	E43系列
	kg
	3.752
	14.2
	53.28

	5
	05030205
	枕木
	
	m3
	0.08
	1048
	83.84

	6
	13050177
	防锈漆
	
	kg
	0.42
	16.3
	6.85

	7
	13330105
	SBS改性沥青防水卷材
	
	m2
	578.175
	28.84
	16674.57

	8
	13350117
	SBS弹性改性沥青防水胶
	
	kg
	144.6
	10
	1446

	9
	13350169
	改性沥青嵌缝油膏
	
	kg
	29.885
	12
	358.62

	10
	14010106
	清油
	
	kg
	0.28
	19.2
	5.38

	11
	14230141
	银粉
	
	kg
	0.07
	29
	2.03

	12
	14390137
	液化石油气
	
	kg
	134.96
	4.4
	593.82

	13
	17010226
	焊接钢管
	DN50
	kg
	13.02
	5.04
	65.62

	14
	18031297
	压制弯头
	DN50
	个
	28
	3.61
	101.08
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河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004
3.控制价格：28,985.88元（伍万贰仟壹佰伍拾元玖角柒分分整）。
4.资金来源：学校自筹。
5.采购方式：电子商城竞价采购。
6.采购平台：驻马店政府采购电子商城。(http//zmd.gpmart.cn)
7.供应商资格要求：具有相关建筑改造资质。供应商在人员、技术、资金等方面具有相应的履约能力。供应商投标前务必前往建设单位勘察。
8.质量要求：严格按照国家建筑要求标准，安装安全可靠。
9.成交企业的认定：竞价总价格最低的竞价企业为成交企业。
10.供货时间：签订合同后5天内改造完毕。
11.质保及售后服务：改造后如出现原建筑损坏等质量问题，（保质期3年）供应商要无条件维修更换，并承担相应责任。 
12.签订合同：接到成交通知书后3日内与新蔡一高签订维修合同。
13.验收：改造完毕后由新蔡一高组织验收。
14.付款方式：对公转账。
   新蔡一高
                                               2026年6月25日
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