招标（采购）需求

1、 项目名称：路灯飞线入地（开源路-梅园路南）项目
二、资金来源： 区财政资金 
三、网上竞价最高限额：        30万元        
四、技术需求(项目基本情况及工作内容、技术标准、质量要求，成果材料等)
（一）工作内容:定向钻施工约750米、拉管PE63约750米、改造入地路灯电缆YJV-4*16电缆750米、拆除新建电力手孔井21座、路面破除恢复等。
（二）技术标准：符合国家现行技术规范、标准、规程要求，通过相关部门评审。
（三）质量要求:合格。
（四）成果文件：满足甲方需求。
（五）人员要求：拟派项目负责人需具有市政建造师登记证书及市政工程师职称。
五、商务要求
	工期
	20天内乙方向甲方交付工程。

	付款方式
	工程验收合格后付97%，3%作为质保金一年后支付。


六、投标人资格要求
1.供应商应须提供具有有效的市政公用工程施工总承包企业资质证书叁级以上资质，具有有效的企业安全生产许可证，具有独立的市政建造师及市政相关工程师，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
2.供应商需提供项目人员近半年连续3个月依法缴纳税收的凭据和社会保障金的凭据。
3.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _GoBack]4.参与本次竞价者，需在竞价截止时间前携带公司营业执照、资质和相关证明材料通过采购方查验（0396-2817767），由于施工地点涉及高铁主干道，本项目施工方需要项目经理、专职安全员了解现场，实施过程可能涉及协调城管环保，满足要求可参与竞价；
5.不具备资质参加竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任；
6.本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和税收违法黑名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

