上蔡县干部培训学校维修
1、 项目概况

本项目为工程维修及保洁所需物资与服务的批量采购，适用于上蔡县干部培训学校基础设施的日常维护、应急维修及环境保洁工作。采购内容涵盖给排水管件、五金电料、建筑装饰材料、空调维修服务、门锁更换、保洁服务等六大类。所有供应物资及服务须符合中华人民共和国相关国家标准（GB）及行业标准。
二、验收标准
质量验收：
金属管件表面不得有砂眼、裂纹、镀层脱落等缺陷
PPR管件须标明原料牌号，不得使用回收料
阀门启闭灵活，无卡阻，打压试验无渗漏
电箱盒体板材厚度≥1.0mm，表面静电喷涂处理
墙面涂料：平整度≤2mm/2m，无起皮、流坠、透底
吊顶/隔墙：龙骨间距≤600mm，石膏板接缝做防裂处理
自流平：表面平整度≤2mm/2m，无气泡、色差
防水：闭水试验≥24小时，无渗漏
所有锁具须为铜芯或不锈钢锁舌，钥匙转动灵活
维修人员须持制冷与空调作业操作证
加氟前须进行系统检漏，维修后须试机运行≥30分钟
维修服务须提供至少3个月质保期
电路改造须持电工特种作业操作证上岗
电线须为铜芯，线径符合负载要求，穿管敷设
通用质量与安全要求
（一）产品质量标准
所有供应物资（除服务类外）均须为合格新品，具有：产品合格证及出厂检验报告
涉及3C认证的产品须提供CCC认证证书（如：灯具、电线电缆、插头插座、锁具等）
涉及生产许可证管理的产品须提供相应证明
（二）环保要求
涂料、胶粘剂类产品VOC含量须符合GB 30981-2020、GB 18582-2020等国家标准限值要求
塑料管材管件不得使用回收料，须提供原料证明
制冷剂使用须符合《消耗臭氧层物质管理条例》规定
（三）施工及服务规范
所有安装类服务须由持证人员操作，涉及水电气的施工须先关闭相应阀门或开关
施工前须对作业区域进行围挡和保护，施工后须清理现场并恢复原状
高空作业（2米及以上）须佩戴安全绳、安全帽
涉及停水、停电、停空调的作业，须提前通知采购方
四、包装、运输与存储
包装要求：物资须按品名、规格分类包装，标识清晰，防潮、防压、防锈。
运输要求：运输过程中不得挤压、碰撞，防止损坏。特殊物资（如涂料、制冷剂）须按危险品运输相关规定执行。
存储要求：到货后由采购方指定地点存放，供应商须按采购方要求有序码放。
五、验收标准
（一）物资验收
到货验收：采购方依据本需求文件及供货清单进行数量、规格、外观验收，如有破损、瑕疵或规格不符，供应商须无条件退换
质量验收：涉及国家强制认证及检测报告要求的产品，供应商须提供相应证明文件
安装验收：安装完成后，采购方依据国家相关规范进行功能性验收
（二）服务验收
维修/施工服务完成后，由采购方代表现场验收签字
若验收不合格，供应商须无偿返工至合格标准
（三）质保要求
物资质保期原则上不少于12个月（自验收合格之日起）
施工类服务质量保修期按《建设工程质量管理条例》执行：防水工程≥5年，装修工程≥2年
维修服务质保期≥3个月
三、供应商资格要求
供应商须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位或个体工商户
供应商须符合政府采购法第二十二条
具备相应物资的经营范围及供货能力
施工类服务须具备相关资质或配备持证人员
近三年内在经营活动中无重大违法记录
四、报价要求
供应商须按采购清单逐项进行单价报价（含税），维修类须注明计价方式
报价应包含：货物费、包装费、运输费、装卸费、安装费、税金、利润及售后服务费等一切费用，供应商不得恶意低价，如恶意竞价将会导致无效报价，竞价前供应商需到采购人处确认施工环境，没有确认竞价无效。
五、售后服务
质保期内出现质量问题，供应商须在接到通知后__2__小时内响应，_5___小时内到达现场处理
供应商须提供主要产品配件储备，确保维修及时性
维修类项目质保期内出现开裂、脱落、渗漏等质量问题，供应商须无偿修复
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	日期

	1
	冲水水箱
	32
	套
	　
	　
	　

	2
	软管
	11
	个
	　
	　
	　

	3
	补漏王
	1
	盒
	　
	　
	　

	4
	高架水箱
	7
	套
	　
	　
	　

	5
	电箱盒
	2
	个
	　
	　
	　

	6
	水龙头
	10
	个
	　
	　
	　

	7
	三角阀
	6
	个
	　
	　
	　

	8
	32快接阀门
	1
	个
	　
	　
	　

	9
	60软管
	9
	个
	　
	　
	　

	10
	32活接阀门
	4
	个
	　
	　
	　

	11
	25活接阀门
	1
	个
	　
	　
	　

	12
	25快接阀门
	2
	个
	　
	　
	　

	13
	疏通维修下水
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	空调加氟
	34
	台
	　
	　
	　

	15
	空调维修
	12
	台
	　
	　
	　

	16
	空调遥控器
	34
	个
	　
	　
	　

	17
	换宿舍楼门锁
	60
	套
	　
	　
	　

	18
	仓库锁
	2
	把
	　
	　
	　

	19
	U型锁
	1
	把
	　
	　
	　

	20
	推拉门
	1
	套
	　
	　
	　

	21
	防盗门
	1
	套
	　
	　
	　

	22
	冲水水箱
	10
	套
	　
	　
	　

	23
	304不锈钢软管
	10
	根
	　
	　
	　

	24
	下水管
	4
	根
	　
	　
	　

	25
	生料带
	5
	个
	　
	　
	　

	26
	户外大功率LED灯
	3
	套
	　
	　
	　

	27
	平板灯
	56
	套
	　
	　
	　

	28
	批墙刷漆
	2400
	平方米
	　
	　
	　

	29
	吊顶
	25.9
	平方米
	　
	　
	　

	30
	石膏板隔墙
	38
	平方米
	　
	　
	　

	31
	电路改造
	50
	厨房电缆35铝线
	　
	　
	　

	32
	
	66
	100线槽
	　
	　
	　

	33
	
	1
	配电箱600*800,4P100安空开，250安断路器
	　
	　
	　

	34
	
	2
	25防老化户外线
	　
	　
	　

	35
	
	4
	吸顶灯300*300
	　
	　
	　

	36
	
	20
	楼道感应灯
	　
	　
	　

	37
	
	1
	电工工费
	　
	　
	　

	38
	室内自流平地坪漆
	526
	平方米
	　
	　
	　

	39
	扣板
	106
	平方米
	　
	　
	　

	40
	踢脚线
	28
	米
	　
	　
	　

	41
	防盗门安装费
	6
	套
	　
	　
	　

	42
	防盗门锁安装
	19
	套
	　
	　
	　

	43
	门窗刷漆
	92
	平方米
	　
	　
	　

	44
	卫生间防水
	4
	间
	　
	　
	　

	45
	校园保洁
	1
	1批
	　
	　
	　

	46
	合计
	
	
	
	
	



